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1 总则

1.1 编制目的

宝钢化工湛江有限公司(以下简称“宝化湛江”)为有效预防、及时控制突发环境事件造成的危害，规范突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的应急响应和处置能力，最大限度地减轻或消除环境污染事件对周边环境、人员、财产所造成的危害和损失，维护社会稳定，保障公众健康和环境安全，促进企业可持续发展，并实现企业与地方政府及其他相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接，结合企业实际情况制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1 政策法规

1) 《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日)；

2) 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日)；

3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订版)；

4) 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订版)；

5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订版)；
6) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日实施);
7) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号，2011年10月17日)；

8) 《环境保护部<关于加强环境应急管理工作的意见>》(环发[2009]130号，2009年11月9日)；

9) 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号，2010年9月28日)；

10) 《突发事件应急预案管理办法》(国办发[2013]101号，2013年10月25日)；

11) 《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部2015年第34号，2015年6月5日)；

12) 《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号，2011年5月1日)；

13) 《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》(环发[2013]85号，2013年8月2日)；

14) 《突发环境事件调查处理办法》(环境保护部令第32号，2015年3月1日)；

15) 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号，2015年1月9日)；
16) 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》（环境保护部办公厅文件，环办应急[2018]8号）；

17) 《关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告》（环境保护部办公厅，2016年12月12日）；
18) 《生态环境部办公厅关于印发 《环境应急资源调查指南（试行）》的通知》（环办应急〔2019〕17号）；
19) 《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南(试行)》（广东省生态环境厅，2020年8月）;
20) 《关于企业事业单位突发环境事件应急预案管理工作情况的通报》（环办应急函[2017]1744号）；

21) 《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号，2014年4月3日)；
22) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号，2012年8月7日)；

23) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号，2012年7月3日)；

24) 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号，2006年1月14日)；

25) 《国家安全监管总局关于印发《危险化学品安全生产“十三五”规划》的通知》（安监总管三〔2017〕102号，2017年9月11日）；
26) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（2018年8月1日实施）；
27) 《广东省环境保护厅关于转发环境保护部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(2015年12月11日)；
28) 《广东省人民政府关于印发广东省突发环境事件应急预案的通知》（粤府函〔2017〕280号）；
29) 《湛江市人民政府关于印发<湛江市突发事件总体应急预案的通知>》(湛府[2014]48号，2014年6月20日)；

30) 《湛江市突发环境事件应急预案》(2017)；
31) 《湛江市人民政府关于印发湛江市突发事件防范与应对管理办法（试行）的通知》（湛府规〔2018〕1号）；
32) 《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南(试行)》（广东省生态环境厅，2020年8月）。
1.2.2 其他文件

1)  《宝钢湛江钢铁有限公司变更环境影响报告书》及其批复；

2)  《宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程焦油深加工10万吨/年改质沥青项目环境影响报告书》及其批复；
3)  《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书》及其批复；
4)  《宝钢湛江钢铁有限公司突发环境事件应急预案》及其备案文件；

5)  其他技术报告。

1.3 适用范围

本预案适用于本厂生产过程中因各种因素引发的所有可能造成环境污染、生态破坏的突发环境事件。主要涉及宝化湛江区域（不含化工码头，化工码头适用湛江钢铁应急预案中的码头部分内容），重点侧重于危险化学品生产单元、危险化学品储罐/储槽区和危险废物暂存设施泄漏、废气处理设施和废水处理设施的事故排放等方面的应急处置。
可能发生的突发环境事件情景包括：
1）危险化学品及其它有毒有害物质在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事故。
2）在非正常工况或污染物处理设施非正常运行条件下，污染物非正常排放造成突发环境污染事件。
3）生产过程中因意外事故造成的突发性环境污染事故和生态破坏事件。
4）因不可抗拒的自然原因和社会原因造成危及环境安全及人体健康的环境污染事故等。
超出企业自身应对能力时，与《宝钢湛江钢铁有限公司突发环境事件应急预案》衔接，必要时启动湛江经济开发区政府和湛江市政府突发环境事件应急预案。
1.4 工作原则

宝化湛江突发环境事件应急预案工作原则如下：

1) 以人为本，环境优先。把保障公众的生命安全和身体健康、最大程度预防和减少突发环境事件造成的人员伤亡作为首要任务。将环境保护作为优先项，控制并减轻、消除污染带来的影响。
2) 科学预防，防止扩大。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境事件的防范和处理能力。

3) 高效处置，协同应对。根据风险评估的结果，事先针对各种可能的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施。在切断和控制污染源方面对内与企业专项预案、现场处置方案等结合，对外与湛江钢铁基应急预案、政府及有关部门应急预案进行有机衔接。
4) 统一领导，分工负责。接受专家的指导，加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥各部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围相适应。
5) 坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

1.5 事件分级

按照《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》，结合企业的实际情况，按照突发环境事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等，进行事件分级。本预案将宝化湛江突发环境事件划分为车间级、厂区级、社会级三个级别。
1)社会级突发环境事件凡符合下列情形之一的，为社会级突发环境事件。

①因环境污染直接导致中毒或重伤 1人以上3人以下的，或轻伤3人以上的；

②因环境污染造成直接经济损失30万元以上的；

③环境污染的范围超出宝化湛江厂界或污染的范围在宝化湛江厂界内但宝化湛江不能独立处理，为了防止事件扩大，需要调动外部力量的。

④引发周边居民群体性投诉、经认定确属污染扰民的。
2)厂区级突发环境事件凡符合下列情形之一的，为厂区级突发环境事件。

①因环境污染直接导致轻伤3人以下的；

②因环境污染直接造成直接经济损失10万元以上30万以下的；

③污染的范围在宝化湛江厂界内且宝化湛江可以独立处理。

3)车间级突发环境事件凡符合下列情形之一的，为车间级突发环境事件。

①因环境污染直接造成直接经济损失10万元以下的；

②事件出现在宝化湛江厂界内局部区域或单元且作业区可以独立处理。

其与本预案中突发环境事件级别对照见表1.5-1。

表1.5-1  宝化湛江突发环境事件分级对照表

	突发环境事件情景
	事件分级条件
	突发环境事件级别

	煤气区域发生泄漏
	煤气管道泄漏
	煤气泄漏无法控制，已扩散至企业外；已造成企业外人员中毒；或已达爆炸下限。
	Ⅰ级

	
	
	煤气泄漏，一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至生产单元外风险；企业区域的人员有中毒的风险。
	Ⅱ级

	
	
	煤气泄漏，生产单元的人员有中毒的风险。
	Ⅲ级

	煤气区域发生火灾、爆炸
	煤气管道发生火灾、爆炸
	产生黑烟和有害气体造成环境污染，扩散至企业外部造成厂外居民中毒的风险。
	Ⅰ级

	
	
	产生黑烟和有害气体造成环境污染，企业范围内人员有中毒的风险。
	Ⅱ级

	危险化学品生产、储存区域泄漏
	危险化学品储罐/储槽、生产装置泄漏
	泄漏，泄漏源无法控制，已扩散至企业区域外环境，造成区域外环境水质恶化；或造成企业外人员中毒。
	Ⅰ级

	
	
	泄漏，一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至生产单元外风险；造成生产单元人员中毒。
	Ⅱ级

	
	
	泄漏在生产单元管控范围内能够处理，未造成人员中毒。
	Ⅲ级

	危险废物暂存区泄漏
	废油、焦油渣、酸焦油、沥青渣、再生器残渣、酚氰污泥暂存设施泄漏
	危险废物暂存设施发生危险废物泄漏。
	Ⅲ级

	危险化学品生产、储存区域火灾、爆炸
	危险化学品储罐/储槽、生产装置发生火灾、爆炸
	储存物质发生火灾或爆炸，有毒有害气体扩散，大气环境质量明显恶化；或含物料的大量消防水外经雨排排至外环境，水环境质量恶化。
	Ⅰ级

	
	
	储存物质仅发生火灾，有毒有害物质未进行扩散，未造成人员中毒。
	Ⅱ级

	污染控制

措施故障
	油库装置储罐(苯槽区)废气、蒸馏加热炉废气、萘加工废气、改质沥青加工废气设施故障
	设备损坏等环保设施故障，造成废气事故排放。
	Ⅱ级

	环境风险防控措施失灵或非正常操作
	雨污切换阀操作失误
	雨污切换阀若不按照规范要求操作，会造成含污废水外排，对海洋环境带来危害。
	Ⅰ级

	非正常工况
	非正常生产
	项目开停车或者检修时发生的非正常工况情况，产生大量的放散废气，对大气环境造成影响。
	Ⅱ级


1.6 预案体系

宝化湛江突发环境事件应急预案体系分为三部分内容，分别为环境风险评估报告、突发环境事件应急资源调查报告、突发环境事件应急预案，其中突发环境事件应急预案分为综合环境应急预案、专项环境应急预案、应急处置卡三项内容。

1）综合环境应急预案是宝化湛江公司级预案，从最高层面指导宝化湛江整体环境应急工作，规定了公司应急组织机构和职责、应急响应原则、应急管理程序等内容，由公司组织制定，经公司负责人批准后发布实施；专项环境应急预案主要是根据各风险源的生产特点，有针对性指导环境应急工作，是综合环境应急预案的支持性文件；应急处置卡是环境应急体系的基础，结合各类突发环境事件，明确事件类型和危害程度，明确应急管理责任，应急措施正确有效，应急响应及时迅速，应急资源准备充分，立足自救。
2）公司的突发环境事件应急预案与安全应急预案紧密结合，在应急组织体系、信息报告与通报、生产安全事故发生后预警、切断与控制污染源方面协同为一套体系，共同保障安全事故和环境事故的人力、技术资源及时到位。
3）与湛江钢铁基地突发环境事件应急预案的衔接
宝化湛江作为子项目位于湛江钢铁基地内的西端，生产内容相对独立，但是从风险源的整体防控上，依托了湛江钢铁基地的部分防控措施。雨水截留、酚氰废水处理等均依托于湛江钢铁基地内各厂部的设施。因此，宝化湛江应急预案与湛江钢铁基地的应急预案体系进行有效衔接，尽可能做到流程一致，与湛江钢铁基地各部门紧密结合，一旦发生超出湛江宝化控制范围的风险事故，则根据湛江钢铁基地突发环境事件应急预案中的事件分级规定进行应急处置。一旦湛江钢铁基地应急预案启动，本单位现有的先期处置队伍、应急防范措施、应急物资全部归入湛江钢铁基地可指挥和调动的应急资源下，配合湛江钢铁基地的一切行动进行应急处置。
4）与湛江经济开发区政府和湛江市政府突发环境事件应急预案的衔接

一般情况下，宝化湛江有能力处置突发事件，但一旦发生超过宝化湛江和湛江钢铁基地处置能力，需要其他社会救援力量开展应急工作，则根据湛江经开区和湛江市政府突发环境事件应急预案中的事件分级规定进行应急处置，一旦上级部门应急预案启动，本单位现有的先期处置队伍、应急防范措施、应急物资全部归入上级部门可指挥和调动的应急资源下，配合上级指挥部门的一切行动进行应急处置。
宝化湛江突发环境事件应急预案体系见图1.6-1。


[image: image3.emf]湛江市突发环境事件应急预案

湛江经济技术开发区

突发环境事件应急预案

宝钢湛江钢铁有限公司

突发环境事件应急预案

本项目安全生产应急预案

环境风险

评估报告

突发环境事件应急

预案综合预案

应急资源

调查报告

危险化学品

泄漏和火灾专项预案

突发环境事件应急处置卡


图1.6-1   宝化湛江突发环境事件应急预案体系
2 基本情况

2.1 企业概况
宝化湛江公司位于广东省湛江市经济技术开发区东海岛东简镇宝钢湛江钢铁基地纬五路经二路，厂区占地面积16185m2，建设有2条20万吨/年焦油加工产线和1条10万吨/年改质沥青产线，企业基本情况见表2.1－1，建设内容见表2.1－2，项目地理位置图见附图1，企业平面布置和风险源分布见附图2。
表2.1－1  企业概况
	单位名称
	宝钢化工湛江有限公司

	组织机构代码
	914408000778996756
	法定代表人
	王新

	单位所在地
	宝钢湛江钢铁基地纬五路经二路
	中心经度/纬度
	110.475497/ 21.053426

	联系电话
	13729090526
	联系人
	柳叶青

	所属行业类别
	炼焦
	建厂年月
	2016年5月
	最新改扩建年月
	2021年5月

	设计规模
	2条20万吨/年焦油加工产线

10万吨/年改质沥青产线
	厂区面积
	16185m2
	从业人数
	105


建设内容见表2.1－2。
表2.1－2  建设内容一览表
	项目分类
	主要内容及规模

	化产部分(含一期和二期)
	焦油蒸馏装置
	项目采用不加碱减压蒸馏工艺和工业萘蒸馏工艺，进行焦油和工业萘蒸馏，主要设备有脱水塔、主塔、焦油管式炉等。

	
	馏分洗涤及酚盐分解装置
	项目采用连续洗涤工艺和硫酸连续分解工艺，主要设备有轻洗塔、酚油抽提塔、油类排气洗净塔、脱油塔、分离塔等。

	改质沥青部分
	沥青预处理生产装置
	采用软沥青闪蒸工艺生产出中温沥青，主要的设备包括沥青管式炉1台，沥青塔1台，沥青塔真空机组1套，沥青预处理生产装置能力为19.2t/h。

	
	改质沥青生产装置
	采用双管式炉双反应器连续加热法工艺生产改质沥青，改质沥青生产装置的生产能力为12.5t/h。

	
	
	主装置：主要包括2台沥青管式炉和2台沥青反应器。

	
	
	成型装置：设置水下成型装置两套，成型机能力为100000t/a。

	公用

工程
	给水
	水源依托湛江钢铁基地供给，供水水源包括生活给水系统、消防给水系统、一般工业供水系统和纯水供水系统。

	
	排水
	采取雨污分流制，分为生产污水排水系统、生活污水排水系统和雨水排水系统。

初期雨水进入化产单元的初期雨水收集池，清净雨水进入湛江钢铁基地的雨水管网排海；生活污水排入湛江钢铁基地的中央水处理厂生活水处理系统处理后进行回用不外排；初期雨水和生产废水依托酚氰废水处理系统进行处理后回用不排放。

	
	供电
	外接电源依托湛江基地供电系统。

	
	蒸汽
	由内部蒸汽管网供应。

	辅助

工程
	空压系统
	由内部仪表压缩空气管网供应。

	
	氮气供应
	由内部氮气管网供应。

	
	煤气供应
	依托湛江基地的焦炉/高炉煤气管网供应。

	
	纯水供应
	由内部纯水管网供应。

	
	净循环水

系统
	现有的循环水系统。

	
	检化验

中心
	现有的检化验中心。

	
	生活行政办公系统
	现有的办公楼。

	储运工程
	原料输入
	焦油和粗苯均来自焦化工程煤气精制工段，通过管道和汽车运输进入。本项目所需浓硫酸与氢氧化钠等化学试剂，由湛江钢铁工程酸碱库用汽车槽车送至本项目的用户处。

	
	产品储存

（液态产品）
	化产部分
	化产原料槽区：含有焦油槽、酚水槽、炭黑油槽、洗油槽等。

	
	
	
	化产苯槽区：含有纯苯槽和粗苯槽。

	
	
	
	化产焦油萘蒸馏装置中间槽区：含有酚水槽、洗油馏分槽、酚油馏分槽、工业萘槽、洗油槽、萘油馏分槽、轻油等。

	
	
	
	化产馏分洗涤及酚盐分解中间槽区：含有脱酚酚油槽、液碱槽、粗酚槽、浓硫酸槽等。

	
	
	
	化产焦油二期中间槽罐区：三混油槽。

	
	
	
	化产成品槽区：含有炭黑油槽、工业萘槽、洗油槽、粗酚槽、粗苯槽等。

	
	
	改质沥青中间槽区
	改质沥青储槽：共2个改质沥青槽。

	
	
	
	蒽油二号槽：1个蒽油二号槽。

	
	
	
	预留1个开停工槽基础。

	
	改质沥青（固态）
	改质沥青堆放间：用于储存散装的固态包装沥青；1F，钢筋混凝土排架结构，建筑面积2331m2

	
	
	沥青仓库：用于储存吨袋包装的固态沥青，1F，钢筋混凝土排架结构，建筑面积992m2

	
	产品输出
	本项目的运输采用项目内管道输送，项目外船运和汽车两种运输方式。

	环保工程
	化产部分废气处理工程
	管式炉燃料采用净化后煤气；焦油萘蒸馏装置产生的工艺废气、中间槽区有机废气经洗油洗涤后送加热炉焚烧后排放；原料槽区、成品槽区贮槽的焦油类排气经洗油洗涤后收集至加热炉焚烧后排放；馏分洗涤和酚盐分解中，产生的酚类气体，经排气洗净塔（氢氧化钠洗涤）处理后由排气筒排至大气；产生的油类气体，经洗涤塔（洗油）处理后收集至加热炉焚烧后排放。

	
	改质沥青废气处理工程
	真空机组的不凝气体：沥青预处理和改质沥青生产中的真空机组抽吸的不凝气体经中间槽区的烟气洗净器二级吸收后送沥青预处理系统的沥青管式炉进行燃烧后经30m高排气筒（1#排气筒）进行排放；

	
	
	罐体呼吸废气：罐体呼吸废气全部送中间槽区的烟气洗净器二级吸收后送沥青管式炉进行燃烧后经36m高排气筒（1#排气筒）进行排放；

	
	
	改质沥青生产区管式炉废气：改质沥青生产过程中的第一管式炉及第二管式炉燃烧烟气通过36m高排气筒（1#排气筒）进行排放；

	
	
	沥青包装粉尘：在沥青堆放间设置1套除尘系统，系统设计风量为60000m3/h，经脉冲布袋除尘器进行除尘后经30m高排气筒（2#排气筒）进行排放。

	
	固体废物

处置
	一般工业固废：含布袋除尘器回收粉尘和汽车洗车池污泥，全部进行回收利用；

危废：废洗油返回焦油原料槽回用；焦油渣、沥青渣和再生器残渣送焦化单元进行配煤；含油废物（含油废桶、含油抹布等）暂存在危废间，送湛江钢铁基地的危废暂存间暂存后统一处置。

	
	初期雨水收集池/事故消防池
	化产部分现有事故水池1个（V=4800m3）

	
	酚氰废水处理系统
	依托焦化酚氰废水处理系统，酚氰废水处理系统处理规模为280m3/h，酚氰废水处理系统由预处理、生化处理、后混凝处理及污泥处理等部分组成。设置复合垂直流人工湿地。处理后的尾水全部回用，不外排。

	
	中央水处理厂生活水处理系统
	依托湛江钢铁基地中央水处理厂，生活污水处理系统处理规模为1.2×104m3/d。处理后的尾水全部作为生产消防水进行回用，不外排。


公司生产过程涉及的危险物品包括：原、辅材料主要有焦炉/高炉煤气、焦油、粗苯（苯）、硫酸、液碱等，产品及副产品主要有粗酚、工业萘、洗油、轻油、炭黑油、泥炮油、沥青、改质沥青、蒽油、蒽油二号等。这些危险物品的危险、有害特性主要为易燃易爆和有毒有害及腐蚀性。各物质的储存量及主要危险化学品特性的情况见表2.1-3、附件8，风险源分布图见附图2。
表2.1-3  企业环境风险物质情况一览表
	序号
	物质名称
	化学文摘号

(CAS号)
	工序
	最大储存量(t/d)
	储存地点
	储存方式
	是否为环境风险物质

	1 
	98% H2SO4
	7664-93-9
	化产
	66
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区
	罐装
	是

	2 
	稀H2SO4
	7664-93-9

(硫酸)
	化产
	18
	
	罐装
	是

	3 
	NaOH溶液
	1310-73-2

(氢氧化钠)
	化产
	122
	
	罐装
	否

	4 
	焦油
	65996-93-2
	化产
	21140
	原料槽区
	罐装
	是

	5 
	粗苯(苯70%)
	71-43-2(纯苯)
	化产
	4400
	苯槽区、成品槽区
	罐装
	是

	6 
	洗油
	-
	化产/改质沥青
	496
	原料槽区、成品槽区
	罐装
	是

	7 
	轻油馏分
	-
	化产
	70
	焦油萘蒸馏装置中间槽区
	罐装
	否

	8 
	酚油馏分
	-
	化产
	82
	
	罐装
	否

	9 
	萘油馏分
	-
	化产
	585
	
	罐装
	否

	10 
	脱酚萘油
	-
	化产
	815
	
	罐装
	否

	11 
	脱酚酚油
	-
	化产
	178
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区、成品槽区
	罐装
	是

	12 
	粗酚
	-
	化产
	500
	
	罐装
	是

	13 
	工业萘(液)
	91-20-3(萘)
	化产
	2840
	焦油萘蒸馏装置中间槽区、成品槽区
	罐装
	是

	14 
	炭黑油
	-
	化产
	1178
	原料槽区、成品槽区
	罐装
	是

	15 
	泥炮油
	-
	化产
	101
	
	罐装
	是

	16 
	软沥青
	-
	改质沥青
	5000
	
	罐装
	否

	17 
	改质沥青
	-
	改质沥青
	900
	改质沥青中间槽区
	罐装
	是

	18 
	蒽油
	120-12-7
	改质沥青
	1900
	成品槽区
	罐装
	是

	19 
	蒽油二号
	-
	改质沥青
	200
	改质沥青中间槽区、成品槽区
	罐装
	否

	20 
	焦炉煤气
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送
	是

	21 
	高炉煤气
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送
	是

	22 
	废洗油
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送回用
	否

	23 
	焦油渣
	-
	化产
	-
	不储存
	返回焦化配煤
	否

	24 
	沥青渣
	-
	改质沥青
	-
	不储存
	返回焦化配煤
	否

	25 
	再生器残渣
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	返回焦化配煤
	否

	26 
	含油废物（含油废桶、含油抹布等）
	-
	改质沥青/化产
	-
	危废间
	桶装
	否


注：最大存储量指的是同一环境风险物质在厂界内的最大存在总量。
全厂涉及环境风险物质的环境风险单元见表2.1－4。
表2.1－4　环境风险单元分析结果
	序号
	风险装置
	涉及风险物质
	风险类型
	风险单元

	一
	生产系统

	1
	焦油蒸馏装置
	焦油、洗油、软沥青、萘油、酚油、轻油
	火灾、爆炸、泄漏
	化产单元

	2
	馏分洗涤装置
	轻油、酚油、萘油、液碱、脱酚轻油、脱酚酚油、脱酚萘油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	3
	工业萘蒸馏装置
	脱酚萘油、工业萘、洗油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	4
	酚盐分解装置
	硫酸、粗酚
	火灾、爆炸、泄漏
	

	5
	改质沥青装置
	软沥青、改质沥青、蒽油、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	改质沥青单元

	二
	储运系统

	1
	苯槽区
	粗苯
	火灾、爆炸、泄漏
	化产单元

	2
	原料槽区
	焦油、洗油、炭黑油、泥炮油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	3
	成品槽区
	洗油、脱酚酚油、粗酚、工业萘、蒽油、炭黑油、泥炮油、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	

	4
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区
	硫酸、液碱、脱酚酚油、粗酚
	火灾、爆炸、泄漏
	

	5
	焦油萘蒸馏装置中间槽区
	轻油馏分、酚油馏分、萘油馏分、脱酚萘油、工业萘、
	火灾、爆炸、泄漏
	

	6
	改质沥青中间槽区
	改质沥青、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	改质沥青单元

	三
	公用工程

	1
	输气管道
	焦炉煤气/高炉煤气
	火灾、爆炸、泄漏
	全厂输气管网

	四
	环保工程

	1
	生产废水
	酚氰废水
	泄漏
	酚氰废水站

	2
	初期雨水
	各类特征污染物
	泄漏
	全厂雨水管网

	3
	罐区放散废气
	非甲烷总烃
	事故排放
	化产单元

	4
	蒸馏加热炉废气
	颗粒物、SO2、NOx
	事故排放
	

	5
	洗涤分解区排气洗涤塔废气
	酚
	事故排放
	

	6
	工艺废气、中间槽区大小呼吸废气、沥青管式炉燃烧烟气

第一、二管式炉燃烧烟气
	颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、沥青烟、酚类、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘
	事故排放
	改质沥青单元

	7
	沥青堆放间
	颗粒物
	事故排放
	

	8
	危废间
	含油废物
	泄漏
	化产单元


2.2 生产工艺与装置
2.2.1 生产工艺

2.2.1.1 化产部分

煤焦油是极复杂的混合物，其中含有上万种物质，已查明的物质有500多种，能加工的产品约有250多种。工艺装置包括焦油成品油库、焦油蒸馏、馏分洗涤及工业萘蒸馏和酚盐分解装置。
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图2.2－1  总工艺流程简图
1)  焦油成品油库

焦油油库包括原料库区、成品油库和油品配制装置，包含焦油的脱水脱渣、原料及产品装卸。

焦油油库的任务是贮存原料焦油、中间液体产品和最终液体产品，主要品种有焦油、轻油、酚油、洗油、炭黑原料油等。
煤气净化装置来的焦油，经过三相离心机脱水、脱渣后送焦油原料槽储存。油品配制是将焦油加工生产出的各种油品按一定的要求，调配出符合市场需求的各种产品油，同时为炼铁配制泥炮油。

2)  焦油蒸馏

采用自主集成的不加碱焦油减压蒸馏工艺。

原料焦油经连续换热后，进入脱水塔内，塔顶蒸出水和轻油。经冷凝分离后，一部分轻油返回脱水塔回流，其余送装置外。脱水塔底无水焦油由蒸汽加热后循环回到脱水塔，以供所需热量；另一部分经由焦油管式炉加热后，送往主塔。塔顶逸出的酚油经冷凝器冷却后，一部分送主塔塔顶作为回流，其余酚油送馏分洗涤装置作为洗涤的原料。萘油馏分、洗油馏分和蒽油馏分送冷却器冷却，其中萘油馏分和洗油馏分送至馏分洗涤装置，蒽油馏分送油品配制装置用于配制炭黑油。主塔塔底的热态炭黑油，冷却后送油品配制装置用于配制炭黑油。

3) 馏分洗涤

采用对喷式连续洗涤工艺，来自焦油蒸馏装置的萘油馏分进入1#抽提塔，与二次碱性酚钠逆流接触、洗涤，底部得到中性酚钠，顶部得到的混合份经与一次碱性酚钠混合后，进入2#抽提塔下段再次洗涤，底部得到二次碱性酚钠，顶部得到的混合份与10%NaOH溶液混合后进入2#抽提塔上段。底部得到一次碱性酚钠，顶部得到已洗萘油馏分，送往工业萘蒸馏装置作为原料。1#抽提塔塔底得到的中性酚钠送酚盐分解装置。

由焦油蒸馏装置来的酚油进入酚油中间槽，用泵送入酚油抽提塔下部，在塔内和上部送入的10%NaOH 溶液对流接触，脱除所含的酚。脱酚酚油从塔上部溢流入脱酚酚油槽，用泵送至焦油成品油库装置。生成的酚盐沉降于底部，经液封管自流入塔下部接受小槽，由酚盐抽出泵送到1#萘油抽提塔。

废水经焦油原料油库的废水槽，送酚氰废水处理系统。

4) 酚盐分解

选用硫酸连续分解流程，贮槽中的粗酚盐用粗酚盐泵经换热后，送到脱油塔，经汽提从塔底得到净酚盐，塔顶逸出的馏出物(油和水)经换热和冷却后，送到脱出油分离槽进行油水分离，分离水进入中和水槽，油进入脱出油槽。

硫酸和净酚盐按比例同时用泵送到管道混合器，然后进入反应器。反应之后的混合液进入冷却器，流到一次分离器。顶部分离出的粗酚进入粗酚槽，然后用新水洗涤，停止反应。底部带油硫酸钠水溶液进入二次分离器。二次分离器顶部分出粗酚一并进入粗酚槽，粗酚送油库储存、外销。

5) 工业萘蒸馏

采用单炉双塔连续精馏法制取工业萘，从馏分脱酚装置来的脱酚萘油经换热后进入初馏塔。初馏塔顶蒸出的酚油在初馏塔第一凝缩器产生低压蒸汽，再经第二凝缩器冷凝冷却后一部分送初馏塔顶作为回流，其余部分送馏分洗涤装置。初馏塔塔底液送初馏塔重沸器加热后返回初馏塔，作为初馏塔热源。初馏塔一部分塔底液用初馏塔底泵抽出，作为原料送入精馏塔。精馏塔顶出来的萘蒸汽经换热后进入精馏塔回流槽。一部分作为回流液送到精馏塔塔顶，另一部分作为产品抽出，经换热、温水冷却后至工业萘结片装置的萘产品槽。

2.2.1.2 改质沥青工艺

1) 原料输送工艺

项目的原料软沥青由化产单元原料槽区的软沥青提供，为满足软沥青输送要求，在原料槽区增设2台软沥青输送泵，采用管道泵送的方式将软沥青泵送至沥青预处理装置区域进行使用。原料槽区的软沥青储槽至沥青预处理装置区域的管道采用DN80，碳钢无缝钢管材质的管道敷设，管道采用蒸汽伴热，确保软沥青的输送。

2) 沥青预处理生产工艺流程

项目沥青预处理的生产采用自主集成的软沥青闪蒸工艺。沥青预处理的闪蒸工艺是物理分离过程，主要是通过闪蒸分离出不同馏程的组分。

原料槽区泵送来的软沥青（T=120~130℃）与循环沥青（沥青循环槽循环至沥青管式炉的沥青，T=370℃）经沥青混合器混合后进入沥青管式炉（燃料为焦炉煤气，Qcog=850m3/h）进行加热，加热后的沥青送入沥青塔进行闪蒸气化。

沥青塔采用减压闪蒸工艺，其真空度由沥青塔真空机组的旁路进行控制和调节。经减压闪蒸后，沥青塔底部（P=12kPa（绝压），T=360℃）的沥青自流进入沥青塔循环槽，沥青塔循环槽内的中温沥青经沥青塔循环泵抽出，一部分送至改质沥青装置区进行改质，一部分回流后与原料—软沥青进行混合后送沥青管式炉进行加热。

沥青塔塔顶（P=10kPa（绝压））设沥青塔顶冷凝器，温度控制在100℃。自塔顶逸出的蒽油油汽经沥青塔顶冷凝器冷却到100℃后，进入真空缓冲槽，真空缓冲槽内的不凝气（G2）经真空机组抽吸经烟气洗净器二级吸收后送沥青管式炉进行燃烧和沥青管式炉烟气一并排放；真空缓冲槽槽底的蒽油自流入蒽油回流槽，再由蒽油回流泵将一部分蒽油返至沥青塔塔顶进行内回流，另一部分送至化产单元槽区，由中间槽区的蒽油泵送至现有成品槽区储存、外销。

沥青塔侧线采出的蒽油（T=260℃），经蒽油抽出泵抽出，抽出的蒽油经蒽油蒸汽发生器冷却到165℃，再经蒽油冷却器冷却到85℃，然后进入蒽油回流槽，和前述的蒽油回流槽内的蒽油一部分进行回流，一部分进入化产部分槽区。蒽油蒸汽发生器换热的水源采用外部接入的纯水（Q=1.5t/h），在蒽油蒸汽发生器内与沥青塔侧线采出的蒽油进行间接换热，产生(0.4~0.6)MPa的蒸汽，并入相应蒸汽管网进行使用。

3) 沥青改质生产工艺流程

改质沥青采用双管式炉双反应器连续加热法生产工艺，其主要的工艺原理是对中温沥青中的物质进行热聚合和缩合反应，其中部分原有的β树脂转化为二次α树脂，部分苯可溶物转化为二次β树脂，同时生成水、甲烷、苯、甲苯等小分子物质。即前述工段生产的中温沥青进入生产装置后，在高温下循环加热，并在系统内滞留8~10h进行聚合反应，使中温沥青中的SP（软化点）、TI（甲苯不溶物）、QI（喹啉不溶物）指标发生变化。

一次改质反应：由沥青预处理工段送来的中温沥青，与第一反应器底部抽出的循环沥青经第一沥青混合器混合后进入第一管式炉加热，第一管式炉采用焦炉煤气(Qcog=190m3/h)作为燃料，加热温度为375℃，加热后的沥青进入第一反应器（T=340℃~370℃）进行第一次改质。第一反应器顶部（P=90kPa(绝压) ，T=365℃）逸出的油气送入蒽油二号槽；底部的沥青由第一沥青循环泵抽出，抽出的大部分作为循环沥青与中温沥青进行混合后送第一管式炉进行加热，其余抽出的沥青则送往二次改质反应系统进行二次改质。

二次改质反应：由第一次改质反应系统送来的沥青，与第二反应器底部抽出的循环沥青经第二沥青混合器混合后进入第二管式炉加热，第二管式炉采用焦炉煤气(Qcog=50m3/h) 作为燃料，加热温度为375℃，加热后的沥青进入第二反应器（T=355℃~390℃），在第二反应器内经过两次加热后的沥青发生热聚合反应进行第二次改质。第二反应器顶部（P=90kPa(绝压)，T=365℃）逸出的油气同样送入蒽油二号槽；底部的沥青由第二沥青循环泵抽出，抽出的大部分与一次改质反应来的沥青进行混合后送第二管式炉进行加热，其余的沥青送闪蒸槽（P=20kPa(绝压) ，T=360℃）调整其软化点。
改质沥青生成：闪蒸槽顶逸出的蒽油二号气进入重油冷凝器冷却到100℃后，再进入重油收集罐。重油收集罐顶逸出的油气经轻油冷凝器冷凝后，其不凝气(G5)经重油系统真空机组抽吸后经烟气洗净器二级吸收后送沥青预处理工段的沥青管式炉进行燃烧后排放；轻油冷凝器底部冷凝后的重油返回至重油收集罐。重油收集罐底部的蒽油二号则自流至蒽油二号槽，再由蒽油二号泵送至中间槽区的蒽油二号槽进行暂存。蒽油二号槽槽顶放散气进入放散气冷凝器，放散气冷凝器顶部的气体（G6）送烟气洗净器二级吸收后送沥青预处理工段的沥青管式炉燃烧后排放，底部蒽油二号返回至蒽油二号槽。闪蒸槽底部调整好软化点的改质沥青由改质沥青泵送入沥青初级冷却器内与外部接入的纯水（Q=0.5t/h）进行间接换热，换热冷却至230℃后自流入中间槽区的改质沥青槽，换热过程中产生（0.4~0.6）MPa的蒸汽，并入相应的蒸汽管网。

沥青改质生产系统的各设备及管道的放空油可进入改质重油放空槽，放空油通过重油放空槽液下泵送往化产单元的焦油原料槽进行储存。

温水（纯水）自热水槽用热水泵输送到放散气冷凝器、重油冷凝器和轻油冷凝器进行间接换热，换热后的温水温度上升，经热水冷却器与循环水换热至使用温度后，再返回热水槽进行循环使用。采用温水冷却凝固点高的油类，可避免介质因结晶而堵塞管路。

4) 中间槽区液态产品储存及装车工艺流程

中间槽区共设置有改质沥青槽3个（含预留槽基础1个）、蒽油二号槽1个和预留开停工槽1个。中间槽区的槽体均采用蒸汽加热保温。由于中间槽区的储存的介质均为重组分，沸点较高，可挥发性低，因此中间槽区的槽体采用固定顶罐。

改质沥青槽内的一部分的液态改质沥青经过最终冷却给料泵送至沥青固化成型工段进行后续加工，另一部分的液态改质沥青送至汽车装车台进行装车。液态改质沥青装车采用沥青汽车装料臂装入汽车槽车后外运销售；蒽油二号槽内的蒽油二号和蒽油回流槽的蒽油分别通过蒽油二号泵和蒽油泵送至化产单元的成品槽区对应的槽体储存或外售。

5) 改质沥青固化成型生产工艺流程及产污环节

项目有50000t/a的液态改质沥青需要进行固化成型生产成固态改质沥青进行外售，改质沥青的固化成型生产采用沥青水下固化成型技术。

由中间槽区最终冷却给料泵输送的液态改质沥青送至沥青最终冷却器内，经沥青最终冷却器冷却到成型前的极限温度（T=150℃），以减少沥青成型时沥青烟的产生量。经冷却后的沥青由沥青成型给料泵送至沥青固化成型机，经成型机挤压成规则形状沥青后快速送入沥青成型池内的水下沥青输送钢带机上，通过沥青输送钢带机的钢带传输运动将成型的沥青在水下进行逐级冷却固化生成固态改质沥青，生成的固态改质沥青由皮带机送至沥青堆放间暂存。

沥青成型池中的冷却水由外部引入的纯水提供，池内冷却的纯水由水循环泵经过滤器过滤后送至水冷器冷却后返回沥青成型池内循环使用，约半年排出1次，排水量约占池容的1/4。

沥青最终冷却器采用外部引入的纯水进行间接换热冷却，产生的蒸汽在蒸汽冷凝器中冷却后返回至循环槽循环使用。
2.2.2 主要生产设备

宝化湛江主要生产装置设施清单见表2.2-1和表2.2-2。
表2.2-1  主要装置设施清单

	序号
	装置名称
	装置处理能力
	产品名称

	
	
	吨/年
	吨/时
	

	1
	焦油蒸馏装置（一期）
	200000
	25.25
	无水焦油

	2
	焦油蒸馏装置（二期）
	200000
	25
	无水焦油

	3
	馏分洗涤装置（一期）
	35100
	4.429
	三混油

	4
	馏分洗涤装置（二期）
	39320
	4.915
	三混油

	5
	工业萘蒸馏装置（一期）
	27150
	3.43
	萘油

	6
	工业萘蒸馏装置（二期）
	37920
	4.74
	萘油

	7
	酚盐分解装置（一期）
	2000
	0.252
	酚盐

	8
	酚盐分解装置（二期）
	1400
	0.175
	酚盐

	9
	改质沥青装置
	100000
	12.5
	沥青


表2.2－2  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称、规格性能
	单位
	数量
	备注

	1
	焦油蒸馏装置
	
	　
	

	1.1
	脱水塔 DN1200/2600 H=21554
	座
	1
	

	1.2
	主塔 DN2200/34000  H=43600
	座
	1
	

	1.3
	轻油油水分离器  DN1600 L=4000
	台
	1
	

	1.4
	萘油密封罐 DN1400 H=2100
	台
	1
	

	1.5
	焦油槽 DN9000 H=11105 VN600m3
	台
	1
	

	1.6
	开停工槽 DN7700 H=5205 VN190m3
	台
	1
	

	1.7
	主塔回流槽 DN1800 L=4500 
	台
	1
	

	1.8
	洗净油槽 DN1200 H=2293 VN2m3
	台
	1
	

	1.9
	放空槽 DN1800 L=4500 VN10m3
	台
	1
	

	1.10
	双室水封槽 DN550 H=2300
	台
	1
	

	1.11
	洗净油槽 DN3000 L=6000  VN42.8m3
	台
	1
	

	2
	馏分洗涤装置
	
	　
	

	2.1
	轻洗塔  DN850  H＝17800
	座
	1
	

	2.2
	1#萘油抽提塔   DN900  H=20000
	座
	1
	

	2.3
	2#萘油抽提塔   DN1500  H=19500
	座
	1
	

	2.4
	酚油抽提塔     DN700  H=20000
	座
	1
	

	2.5
	轻油原料槽DN4900 H=5585  VN90m3
	台
	1
	

	2.6
	萘油原料槽DN7700 H=9725  VN400m3
	台
	2
	

	2.7
	脱酚油槽DN4900 H=5585 VN90m3
	台
	2
	

	2.8
	脱酚萘油中间槽DN1400 L=3000 VN4.6m3
	台
	1
	

	2.9
	酚盐中间槽DN1400 L=3000 VN4.6m3
	台
	1
	

	2.10
	浓碱槽DN4900 H=5585 VN90m3
	台
	1
	

	2.11
	稀碱槽DN1800 L=4500 VN10m3
	台
	1
	

	2.12
	酚盐放空槽DN1800 L=4500 VN10m3
	台
	1
	

	2.13
	多功能槽DN4000 H=4250  VN50m3
	台
	1
	

	3
	工业萘蒸馏装置
	
	　
	

	3.1
	初馏塔  DN1400 H=35600 N=63
	座
	1
	

	3.2
	精馏塔 DN1300 H=40150 N=73
	座
	1
	

	3.3
	初馏塔回流槽 DN1200  L=3000  VN3.8m3
	台
	1
	

	3.4
	精馏塔回流槽 DN1400 L=3000 VN5.4m3
	台
	1
	

	3.5
	洗油槽 DN4900 H=5585  VN90m3
	台
	1
	

	3.6
	酚油中间槽 DN4900 H=5585  VN90m3
	台
	2
	

	3.7
	放空油槽 DN1800  L=4500  VN10m3
	台
	1
	

	3.8
	工业萘原料槽 DN7700 H=9725  VN400m3
	台
	3
	

	3.9
	初馏塔排气凝结液槽 DN750 L=2250  VN1m3
	台
	1
	

	3.10
	工业萘中间槽 DN4900 H=5585 VN90m3
	台
	2
	

	3.11
	洗油槽 DN4900 H=5585 VN90m3
	台
	1
	

	3.12
	煤气水封槽 DN500  H=2500
	台
	1
	

	4
	酚盐分解装置
	
	　
	

	4.1
	脱油塔 DN1200 H=15000 n=11
	座
	1
	

	4.2
	分离塔 DN1000 H8000 VN5.3m3
	座
	2
	

	4.3
	中性酚钠槽 DN6000 H=4205 VN100m3
	台
	2
	

	4.4
	脱油接受槽DN1400 VN8.5 m3
	台
	1
	

	4.5
	馏出油接受槽DN1400 VN8.5m3
	台
	1
	

	4.6
	粗酚槽 DN6000 H=4205 VN100m3
	台
	2
	

	4.7
	净酚钠槽DN4000 H=4205 VN45m3
	台
	1
	

	4.8
	硫酸钠槽DN2600 L=6500 VN36m3
	台
	1
	

	4.9
	放空液槽DN1400 L=4500 VN6m3
	台
	1
	

	4.10
	浓硫酸槽DN2800 H=2825 VN15m3
	台
	1
	

	4.11
	碱液循环槽DN1600 L=5000 VN10.8m3
	台
	1
	

	4.12
	稀硫酸槽DN2800 H=2825 VN15m3
	台
	1
	

	4.13
	轻油槽 DN2800 H=2825 VN15m3
	台
	1
	

	4.14
	放空油槽DN1400 L=4500 VN6m3
	台
	1
	

	4.15
	浓硫酸卸车槽DN2600 L=5400 VN20m3
	台
	1
	

	5
	焦油原料罐区
	
	　
	

	5.1
	焦油原料槽DN23700 H=15103 VN5000m3
	台
	3
	

	5.2
	软沥青槽DN23700  H=15103 VN5000m3
	台
	1
	

	5.3
	焦油汽车卸车槽DN3000 L=8000 VN50m3
	台
	1
	

	6
	成品罐区
	
	　
	

	6.1
	软沥青槽DN12000 H=9725 VN950m3
	台
	2
	

	6.2
	工业萘槽DN7700 H=9725 VN400m3
	台
	2
	

	6.3
	洗油槽DN7700 H=9725 VN400m3
	台
	1
	

	6.4
	洗油槽DN7700 H=9725 VN400m3
	台
	2
	

	6.5
	粗酚槽DN7700 H=9725 VN400m3
	台
	1
	

	6.6
	KT油槽DN4400 H=6965 VN90m3
	台
	1
	

	6.7
	脱酚油槽DN6000 H=5585 VN130m3
	台
	1
	

	6.8
	清洗油槽DN3000 H=8000 VN50m3
	台
	1
	

	6.9
	放空油槽DN2000 L=7000 VN20m3
	台
	1
	

	7
	粗苯罐区
	
	　
	

	7.1
	粗苯槽 DN21000 H=16500 VN5000m3
	台
	1
	

	7.2
	纯苯槽 DN21000 H=16500 VN5000m3
	台
	1
	

	7.3
	粗苯放空槽 DN1400 L=4500 VN6m3
	台
	1
	

	7.4
	分离水槽 DN1400 L=4500 VN6m3
	台
	1
	

	8
	中温沥青生产装置
	
	
	

	8.1
	沥青塔真空机组Q=1000m3 /h   P=10KPa
	套
	2
	

	8.2
	沥青塔管式炉Q=4MW  
	套
	1
	

	8.3
	沥青塔DN2000/1200   H=30480 
	台
	1
	

	8.4
	蒽油蒸汽发生器DN1400  FN60m2
	台
	1
	

	8.5
	沥青循环槽DN2800 H=4000  VN24m3
	台
	1
	

	8.6
	真空缓冲槽DN1200  H=2900  VN2.2m3
	台
	1
	

	8.7
	沥青混合器
	台
	1
	

	9
	改质沥青生产装置
	
	
	

	9.1
	重油系统真空机组Q=150Nm3/h   P=10kPaA
	套
	2
	

	9.2
	引风机Q=30~300Nm3/h   P=800mmH2O
	台
	2
	

	9.3
	第一反应器DN3200 H=13445  VN=84m3
	台
	1
	

	9.4
	第二反应器DN3200 H=13445  VN=84m3
	台
	1
	

	9.5
	闪蒸槽DN2400  H=7850  VN=39.5m3
	台
	1
	

	9.6
	排气洗净塔DN500/1800  H=7750  VN=16m3
	台
	1
	

	9.7
	烟气洗净器 
	台
	2
	

	9.8
	第一沥青混合器
	台
	1
	

	9.9
	第二沥青混合器
	台
	1
	

	9.10
	第一管式炉Q=800KW
	套
	1
	

	9.11
	第二管式炉Q=800KW
	套
	1
	

	9.12
	煤气水封槽
	台
	1
	

	9.13
	沥青加热器FN20m2
	台
	1
	

	9.14
	改质沥青中间槽DN7600  H=11300  VN500m3
	台
	2
	

	9.15
	蒽油二号槽DN6000  H=4205  VN100m3
	台
	1
	

	9.16
	洗油槽DN6000  H=4205  VN100m3
	台
	1
	

	10
	改质沥青成型装置
	
	
	

	10.1
	沥青最终冷却器 DN1700/2000×13378 FN=190m2
	台
	1
	

	10.2
	沥青固化成型机
	台
	2
	

	10.3
	沥青输送钢带机
	台
	1
	

	10.4
	凝结水回收系统
	套
	1
	

	10.5
	沥青初级冷却器DN1900×9218  FN=250m2
	台
	1
	

	10.6
	吨袋包装机
	套
	1
	

	11
	焦油二期装置
	
	
	

	11.1
	焦油脱水塔（板式塔）
	台
	1
	

	11.2
	焦油蒸馏塔（板式塔）
	台
	1
	

	11.3
	油水分离器（卧式椭圆封头贮罐）
	台
	1
	

	11.4
	三混油与不凝气气液分离器（立式椭圆封头贮罐）
	台
	1
	

	11.5
	废水槽（卧式椭圆封头贮罐）
	台
	1
	

	11.6
	三混油槽（卧式椭圆封头贮罐）
	台
	1
	

	11.7
	原料焦油预热器（浮头式换热器  卧式）
	台
	1
	

	11.8
	原料焦油与三混油换热器（浮头式换热器  卧式）
	台
	1
	

	11.9
	三混油冷凝冷却器（固定管板式换热器 卧式）
	台
	1
	

	11.10
	三混油尾气冷却器 （固定管板式换热器 卧式）
	台
	1
	

	11.11
	无水焦油与炭黑油换热器（浮头式换热器  ） 卧式）
	台
	1
	

	11.12
	原料焦油与炭黑油换热器 （浮头式换热器   卧式）
	台
	1
	

	11.13
	炭黑油冷却器（釜式换热器   卧式）
	台
	1
	

	11.14
	蒸汽加热器（固定管板式换热器   卧式）
	台
	1
	

	11.15
	轻油冷凝冷却器（固定管板式换热器   卧式）
	台
	1
	

	11.16
	焦油蒸馏塔管式炉
	套
	1
	

	11.17
	馏分一次洗涤塔（立式空塔）
	台
	1
	

	11.18
	馏分二次洗涤塔（立式空塔）
	台
	1
	

	11.19
	轻洗塔（立式空塔）
	台
	1
	

	11.20
	脱酚轻油冷却器
	台
	1
	

	11.21
	氢氧化钠预热器
	台
	1
	

	11.22
	凝液冷却器
	台
	1
	

	11.23
	热水冷却器
	台
	1
	

	11.24
	闪蒸汽冷凝器（闪蒸汽冷凝器）
	台
	1
	

	11.25
	未洗三混油储罐（立式拱顶）
	台
	3
	


	11.26
	已洗三混油储罐（立式拱顶）
	台
	3
	

	11.27
	中性酚钠调节槽
	台
	1
	

	11.28
	碱性酚钠调节槽
	台
	1
	

	11.29
	中性酚钠槽
	台
	1
	

	11.30
	碱性酚钠槽
	台
	1
	

	11.31
	中性酚钠中间槽
	台
	1
	

	11.32
	废液收集槽
	台
	1
	

	11.33
	稀碱配置槽（立式，椭圆封头）
	台
	1
	

	11.34
	热水槽（卧式）
	台
	1
	

	11.35
	液位调节槽
	台
	1
	

	11.36
	脱酚油蒸馏塔
	台
	1
	

	11.37
	工业萘蒸馏塔
	台
	1
	

	11.38
	工业萘冷却器
	台
	1
	

	11.39
	进料预热器
	台
	1
	

	11.40
	脱酚油冷凝冷却器（立式）
	台
	1
	

	11.41
	脱酚油蒸馏塔底再沸器
	台
	1
	

	11.42
	工业萘冷凝器（立式）
	台
	1
	

	11.43
	工业萘冷却器
	台
	1
	

	11.44
	产品冷却器
	台
	1
	

	11.45
	废液冷凝器
	台
	1
	

	11.46
	洗涤循环冷却器
	台
	1
	

	11.47
	工业萘精馏加热炉（立式）
	台
	1
	

	11.48
	脱酚油回流槽
	台
	1
	

	11.49
	工业萘回流槽
	台
	1
	

	11.50
	蒸汽分离器（立式）
	台
	1
	

	11.51
	安全阀泄放收集槽（立式）
	台
	1
	

	11.52
	安全阀泄放收集槽（立式）
	台
	1
	

	11.53
	废液槽（卧式贮槽）
	台
	1
	

	11.54
	废气水封槽（立式）
	台
	1
	

	11.55
	分离塔
	台
	2
	

	11.56
	酚盐分解冷却器
	台
	1
	

	11.57
	硫酸钠调节槽
	台
	2
	

	11.58
	浓碱输送泵  屏蔽泵
	台
	1
	

	11.59
	稀硫酸输送泵   计量泵
	台
	2
	

	11.60
	净酚钠输送泵   屏蔽泵
	台
	1
	

	11.61
	硫酸钠输送泵   屏蔽泵
	台
	2
	


2.3 污染物排放情况
1) 废气排放情况
宝化湛江废气排放情况、涉及污染物及措施见下表2.3－1。
表2.3－1  废气排放口、涉及环境风险物质及措施情况
	序号
	污染源
	污染物
	措施
	是否有在线监测，监测因子
	排放方式
	落实情况

	1
	罐区放散废气
	非甲烷总烃
	排气洗净塔内洗涤后通过加热炉燃烧排放
	否
	经排气筒集中收集后达标排放
	已建成并通过环保验收

	2
	蒸馏加热炉废气
	颗粒物、SO2、NOx
	燃清洁煤气
	否
	
	已建成并通过环保验收

	3
	洗涤分解区排气洗涤塔废气
	酚
	排气洗净塔内洗涤后通过加热炉燃烧排放
	否
	洗涤后经排气筒排放
	变动后正在进行环保验收

	3
	工艺废气、中间槽区大小呼吸废气、沥青管式炉燃烧烟气

第一、二管式炉燃烧烟气
	颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、沥青烟、酚类、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘
	烟气洗净器二级吸收+燃用清洁煤气
	否
	经排气筒集中收集后达标排放
	已建成并通过环保验收

	4
	沥青堆放间
	颗粒物
	袋式除尘
	否
	经排气筒集中收集后达标排放
	已建成并通过环保验收

	5
	原料油库装置贮废气
	非甲烷总烃、苯系物、H2S、NH3 等污染物
	洗油塔洗涤
	否
	洗涤后经排气筒排放
	已建成正在进行环保验收

	6
	焦油蒸馏、中间槽区废气
	非甲烷总烃、

苯系物、H2S、NH3 等污染物
	排气洗净塔内洗涤后通过加热炉燃烧排放
	否
	经排气筒集中收集后达标排放
	已建成正在进行环保验收

	7
	蒸馏加热炉废气
	颗粒物、SO2、NOx
	燃用清洁煤气
	否
	
	


项目各生产线均配备相应的环保处理设施，定期检修维护，一旦某一环节设备发生故障，及时查找问题并解决，可以有效保证烟气处理系统的处理效率。

2) 废水排放情况
项目生产废水经收集后送至酚氰废水处理系统统一处理。酚氰废水处理系统处理达标的焦化废水，经复合垂直流人工湿地进一步净化处理后，用于烧结配料用水、焦化和煤气精制单元补充用水、酚氰废水处理系统消泡稀释用水、高炉冲渣系统补充水。

为及时掌握水质变化情况，加强酚氰废水处理系统的运行管理和废水的回收利用，在酚氰废水处理系统排水口和人工湿地排水口各设1套水质自动监测系统，共计2套。一旦监测系统反馈排放废水不达标信息，酚氰废水处理系统可关闭废水排放口，并同时将不达标废水暂导入相应的应急事故池内，待原因排查修复后，不达标废水重新处理后达标排放。以上措施可以有效保障项目废水的达标排放，满足环保风险控制要求。
2.4 批复及实施情况
宝化湛江在总图布置和建筑消防措施、工艺技术设计防范措施、消防及火灾报警防范措施以及三级防控体系建设上，均严格按照《宝钢湛江钢铁有限公司变更环境影响报告书》、《宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程焦油深加工10万吨/年改质沥青项目环境影响报告书》和《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书》及其批复中涉及宝化湛江的要求进行。
表2.4-1  环评及批复的其他风险防控措施落实情况

	环评报告名称
	环评报告及其批复提出的风险防控措施
	落实情况

	《宝钢湛江钢铁有限公司变更环境影响报告书》及其批复
	总图布置和建筑防范措施：

总图布置借鉴国内大型钢铁联合企业总体设计的经验，在满足工艺流程顺畅、物流合理、安全环保的前提下，结合当地自然地理和交通运输等条件，进行综合考虑。

全厂总平面按工序进行分区，生产区、管理区分开布置，生产装置与公用设施、辅助设施的防火间距满足规范要求，厂内消防道路和厂区出入口的设置满足事故救援及人员疏散的要求。

各生产工序内建筑物和设备的布置执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB 50414-2007)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)等规定，装置、设备、建筑物之间的距离满足安全和消防的要求。

在建筑与构筑物的设计中，进行准确的抗震验算，并根据《建筑抗震设计规范》及《构筑物抗震设计规范》中的规定，按建筑抗震设防烈度7度，对建构筑物进行设计。

竖向布置采用平坡式，适应工艺流程、运输装卸、管道敷设对坡向、坡度及高程的要求，顺畅排除场地雨水。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	工艺技术设计防范措施：

生产装置和物料储运过程控制采用DCS系统，并设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。

所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。在可能泄漏可燃气体、有毒气体的位置装设可燃气体、有毒气体检测报警仪等设施，以便万一发生可燃气体、有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。

压力容器的设计及制造符合《压力容器设计规范》及其他有关的工业标准规范。定型设备应选用安全可靠、技术成熟、有资质企业的产品。为防止高压设备由于超压发生事故，在适当的位置安装泄压阀。在事故条件下可能处于真空状况下的设备将采用可承受全真空的设备。

化产区储槽设置必要的液位检测报警措施，洗苯塔、脱苯塔下部设置液位自调装置。

煤气设备的设计从选材、施工、气密性试验到生产维护均有严格的技术要求。煤气设备、管道开停机时设有蒸汽吹扫空气措施。

初冷器、鼓风机、脱硫塔、酸洗塔、洗苯塔等设备的出入口管道上温度、压力等监测仪表。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	消防及火灾报警防范措施：

各工序水消防系统包括室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统，按一次火灾设计，消防水由稳高压消防系统供给。可根据系统内压力变化自动启动稳压泵或消防主泵。在每个防火分区的敷设闭式喷头，发生火警时首先由报警系统发出警报，待人工确认火灾地点后人工手动打开阀门向失火区域供水灭火。

化产工序还设置有固定泡沫灭火系统。在工艺装置区和储槽区周围地上敷设环形泡沫消防总管，泡沫液选用6型氟蛋白，沫装置进水接稳高压系统的高压消防水，与泡沫液混合后接入储罐区泡沫管网。消防用水由区域外消防总管引入，且不少于两条。沿泡沫消防总管和稳高压水消防总管设置泡沫消火栓、消火栓及消防水炮。

轻油泵房及管式炉等设蒸汽消火管。

在厂区内设置有足够数量的手提式灭火器(包括干粉、CO2灭火器等)、推车式灭火器。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	三级防控：

建立了从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，防止环境风险事故造成水环境污染。

在危险化学品罐区周围设置围堰、围堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

在化产工序槽区设置事故水池，作为二级预防与控制体系。当项目事故废水突破一级防线装置区围堰和储罐围堤时，启动二级防线事故污水储存系统进行污水调节和暂存，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

酚氰废水处理系统设有2个调节池，作为三级预防与控制体系。调节池作为污水处理场的末端事故缓冲设施，可降低重大事故泄漏物料和污染消防水对污水处理系统的冲击，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

发生重大火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料等通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，依次进入事故水收集池和事故水调节池，之后限流送相应的污水处理站处理。

事故污水“三级”防控体系确保事故污水不进入海洋。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	企业配备相应设备和器材、建设应急队伍，并制定了环境应急预案、污染应急处置对策等。正式运行后，企业将定期开展环境应急期演练工作。
	已落实

	《宝钢广东湛江钢铁基地项目化产工程焦油深加工10万吨/年改质沥青项目环境影响报告书》及其批复
	中间槽区四周设置一道28m×54m×1.0m高的防火堤，内部设防渗、防腐底部。
	已落实

	
	沥青预处理和沥青改质生产区设置净高为200mm的围堰。
	已落实

	
	沥青预处理装置、沥青改质装置和中间槽区设固定式的有毒气体、可燃气体的探测装置16套、便携式探测系统2套，配套设置1套PLC控制系统，与整个化产单元实现连控。
	适当调整，已落实

	
	在项目区设置初期雨水的收集管网和截断装置。
	已落实

	《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书》及其批复
	总图布置和建筑防范措施 

总图布置借鉴国内大型钢铁联合企业总体设计的经验，在满足工艺流程顺畅、物流合理、安全环保的前提下，结合当地自然地理和交通运输等条件，进行综合考虑的。全厂总平面按工序进行分区，生产区、管理区分开布置，生产装置与公用设施、辅助设施的防火间距满足规范要求，厂内消防道路和厂区出入口的设置满足事故救援及人员疏散的要求。各生产工序内建筑物和设备的布置执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB 50414-2007)、《石油化工企业设计防火规范》 (GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)等规定，装置、设备、建筑 物之间的距离满足安全和消防的要求。在建筑与构筑物的设计中，进行准确的抗震验算，并根据《建筑抗震设计规范》及《构筑物抗震设计规范》中的规定，按建筑抗震设防烈度7度，对建构筑物进行设计。竖向布置采用平坡式，适应工艺流程、运输装卸、管道敷设对坡向、坡度及高程的要求，顺畅排除场地雨水。厂区现有 1#门、3#门、4#门、5#门，与厂区周围快速路相连接，可以满足人行、生产运输及消防的需求，不再新增大门。厂区北面大海，其余三侧由雨水收集池、排洪沟和砖石混砌的3.0m、2.6m高围墙所包围，充分利用水域分割厂区与 社会公共区域，围墙全长约 8.1km。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	工艺技术设计防范措施

生产装置和物料储运过程控制采用 DCS系统，并设有越限报警和联锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。所有设备和管道的强度、严密性及耐腐蚀性符合有关技术规范要求。在可能泄漏可燃气体、有毒气体的位置装设可燃气体、有毒气体检测报警仪等设施，以便万一发生可燃气体、有毒气体泄漏时及时提供信息，及时处理。压力容器的设计及制造符合《压力容器设计规范》及其他有关的工业标准规范。定型设备应选用安全可靠、技术成熟、有资质企业的产品。为防止高压设备 由于超压发生事故，在适当的位置安装泄压阀。在事故条件下可能处于真空状况 下的设备将采用可承受全真空的设备。
①化工产品储存区设防火堤和隔堤，设置的非燃烧材料的防火堤有效容量大 于最大储槽的可能泄露容量，也可收集罐区等污染区域产生的事故废水、消防废水、初期污染雨水，使其不排入环境或混入雨排水系统而进入海域。

②储槽设置必要的液位检测报警措施，洗苯塔、脱苯塔下部设置液位自调装置。

③苯类槽放散气接入负压煤气系统，不外排。苯类泵采用无泄漏屏蔽电泵。甲、乙、丙类油槽放散气接入负压煤气系统，不外排，并设有带有阻火器的呼吸阀。

④定期检查、更换阀门、泵、法兰以及管路等，避免因密封失效或其它故障造成有毒有害物质的泄漏。严格操作规程管理，避免因操作失误，开错阀门、设备等造成有毒有害物质的泄漏。

⑤煤气设备的设计从选材、施工、气密性试验到生产维护均有严格的技术要求。煤气设备、管道开停机时设有蒸汽吹扫空气措施。

⑥对使用煤气的设施局部区域设计有CO浓度泄露超标报警装置；各段的煤气管道上设有流量、压力等自动控制安全装置、低压报警装置及自动切断装置；煤气 系统的设备及管道设置相应的煤气放散阀取样单元，随时分析检测煤气中的含氧量，防止煤气中含氧量超标燃爆而引起火灾。

⑦酸汽系统设有H2S、HCN 有毒易燃气体现场检测报警器。

⑧初冷器、鼓风机、脱硫塔、酸洗塔、洗苯塔等设备的出入口管道上温度、压力等监测仪表。

⑨在有燃爆性气体产生的鼓风机室等厂房室内设置相应的通排风，使燃爆性气体的浓度低于其爆炸下限。通向室外主通道处设事故排风的启动按钮。
(4)酸碱储罐区

①设置酸碱罐的区域，根据工艺要求采用在地坪上安装酸罐，罐区设排酸沟和围堰。

②罐区的贮存容积满足单个最大储罐贮存量，酸碱泄漏时物料均在罐区内，不会外泄。

③酸储罐均有备用，便于维修；酸储罐采用知名专业厂家生产的优质防腐材料和产品。

④地坪、墙均采用耐酸砖及耐酸水泥铺砌，管道采用 PPH管、衬胶管、衬玻璃管等，敷设在罐沟内及规定的位置，管道即使发生泄漏也在控制范围内，不会外泄。同时酸贮罐设有酸雾捕集器，防止酸蒸发。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	消防及火灾报警防范措施

①各工序水消防系统包括室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统，按一次火灾设计，消防水由稳高压消防系统供给。可根据系统内压力变化自动启动稳压泵或消防主泵。在每个防火分区的敷设闭式喷头，发生火警时首先由报警系统发出警报，待人工确认火灾地点后人工手动打开阀门向失火区域供水灭火。

②煤气精制和化产工序还设置有固定泡沫灭火系统。在工艺装置区和储槽区周围地上敷设环形泡沫消防总管，泡沫液选用 6 型氟蛋白，沫装置进水接稳高压系统的高压消防水，与泡沫液混合后接入储罐区泡沫管网。消防用水由区域外消防总管引入，且不少于两条。沿泡沫消防总管和稳高压水消防总管设置泡沫消火栓、消火栓及消防水炮。

③轻油泵房及管式炉等设蒸汽消火管。

④热轧液压系统、稀油润滑系统和储罐间设置气体自动灭火系统，灭火介质采用CO2。

⑤在厂区内设置有足够数量的手提式灭火器(包括干粉、CO2 灭火器等)、推车式灭火器。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	防止废水污染事故措施 
在钢铁联合企业涉及危险化学品的生产工序(主要是煤精和化产工序)发生火灾爆炸事故时，在进行消防灭火的过程中会产生大量的消防废水。这些消防废水含有大量的有毒有害物质，若直接排放到外环境将会产生严重的水体污染事件，因此相应工序设置事故废水收集、处理控制系统，防止废水污染事故，可确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害。

在涉及化学危险品的装置、罐区周围设置围堰、围堤，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。当项目事故废水突破区围堰时，启动事故污水储存系统进行污水调节和暂存，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

自备电厂液氨灌区、煤精生产、化产工序槽区均利用现有的事故水池，收集废水处理站事故废水池收集事故废水和消防水。煤精和化产工序收集的废水接入现有酚氰废水处理站处理。

在正常情况下，煤精和化产区的罐区和装置区围堰、液氨罐区等与事故水池连接的出口切断阀处于常关状态，事故水收集池的进水切断阀和出水切断阀均处于关闭状态，保证事故水收集池处于空池、清净状态；清净雨水排放切断总阀处 于常开状态。

当发生风险事故时，首先关闭清净雨水排放切断总阀，并开启罐区防火堤或装置区围堰进事故水收集池的出水切断阀，同时马上通知事故水收集池单元迅速进入事故应急状态。当事故水收集池单元接到生产装置区或罐区相关部门的事故报警后，必须迅速进入事故应急状态并作好监测、控制的应急准备：按序开启事故水收集池的进水切断阀，将携带有泄漏物料的污染消防水导入事故水收集池，然后限流泵送至污水处理系统。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	危险废物贮存设施符合“防风、风雨、防晒、防渗”措施，设有泄漏收集槽，泄漏液、清洗液、浸出液收集后并 返回全厂水处理系统。定期对危险废物贮存设施进行监测。危险废物贮存设施设置警示标志。

危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。每个堆间应留有搬运通道。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

危险废物贮存前进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

确保装车、回收和运输过程无泄漏，确保输送管道完好无损，无泄漏，确保一车一联单，三方确认。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。

使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器完好无损，无渗漏，粘贴危废标签及信息完整。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危 险废物相容（不相互反应）。

对同一贮存区同时存放多种危险废物的，分类、分区、包装存放，不相容的 危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	拟建项目建立了从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，防止环境风险事故造成水环境污染。

(1)一级预防控制 在危险化学品罐区周围设置围堰、围堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

(2)二级预防控制

在自备电厂液氨罐区、煤精生产和化产工序槽区均利用现有事故水收集池， 作为二级预防与控制体系。当项目事故废水突破一级防线装置区围堰和储罐围堤时，启动二级防线事故污水储存系统进行污水调节和暂存，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

(3)三级预防控制 煤精和化产工序收集的废水接入现有酚氰废水处理站处理。酚氰废水处理站设有 2 个调节池，冷轧废水处理站设有各种调节池和应急事故池，作为三级预防与控制体系。调节池作为污水处理场的末端事故缓冲设施，可降低重大事故泄漏物料和污染消防水对污水处理系统的冲击，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

发生重大火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料等通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，依次进入事故水收集池和事故水调节池，之后限流送相应的污水处理站处理。事故污水“三级”防控体系确保事故污水不进入海洋。
	已落实涉及宝化湛江的内容

	
	完善全厂环境风险防范措施和应急预案，健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，有效防范污染事故发生。
	已落实涉及宝化湛江的内容


2.5 环境功能区划及环境质量现状

2.5.1.1 环境功能区划

1) 环境空气功能区划

根据《湛江市区环境空气质量功能区划调整技术报告》(2011年10月)，东海岛环境空气功能区为二类区。

2)  地下水环境功能区划

根据《广东省地下水功能区划》(2009年8月)，东海岛浅层地下水划定为地质灾害易发区，深层地下水划定为集中式供水水源区。

3) 近岸海域规划

宝化湛江无废水外排，雨排口利用宝钢湛江现有排放口，近岸海域规划和海洋功能规划参照宝钢湛江执行。

宝钢湛江码头和温排水(海水脱硫排水)区域属于湛江港四类区和湛江港三类区，执行《海水水质标准》GB 3097-1997三类标准。宝钢湛江排污区设在东海岛东面海域三类功能区，该海域主导功能为工业用海区，执行《海水水质标准》GB 3097-1997三类标准。

4) 海洋功能区划

根据《广东省海洋功能区划(2011-2020年)》，湛江湾及周边海域主要功能为港口航运、工业与城镇建设、农渔业、旅游娱乐。重点发展港口交通运输业，推进东海岛高端临海现代制造业产业集群，发展现代海洋渔业和滨海旅游业，开发海上风电等海洋可再生能源。宝钢湛江港口处于港口区，深海排污口处于排污区。
表3.1-3  企业所在地环境功能区划情况

	类别
	内容

	环境空气
	东海岛环境空气功能区为二类区。

	地下水
	东海岛浅层地下水划定为地质灾害易发区，深层地下水划定为集中式供水水源区。

	生态功能
	宝化湛江位于集约利用区的工业园区。

	近岸海域
	宝钢湛江码头属于湛江港四类区和湛江港三类区，执行《海水水质标准》GB 3097-1997三类标准。

宝钢湛江排污区设在东海岛东面海域三类功能区，该海域主导功能为工业用海区，执行《海水水质标准》GB 3097-1997三类标准。

	海洋功能区划
	宝钢湛江港口处于港口区，深海排污口处于排污区。


2.5.1.2 环境质量现状

1)  环境空气

企业所在地环境空气质量执行标准为《环境空气质量标准》GB 3095-2012及其修改单，企业所在区域执行二级标准。
根据《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书》中2018年的环境空气质量现状监测数据，项目周边监测点的TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、苯并[a]芘、氟化物、CO的日均值，SO2、NO2、氟化物、O3、CO的小时值满足《环境空气质量标准》GB3095－2012及其修改单的二级标准要求，企业所在地环境空气质量现状良好。

2)  地下水环境

企业所在地地下水环境质量执行标准为《地下水质量标准》GB/T14848－2017的Ⅲ类标准。

根据《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书》中2018年进行的地下水环境质量现状监测数据，区域地下水pH、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、铁、锰、镍等因子均出现不同程度的超标。该区域土质呈弱酸性，且原生地层中含有铁、锰夹层，从而导致地下水中pH、铁、锰出现超标，耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐等因子超标与养殖业污水排放、周边居民随意排放生活垃圾及污水有关。该地带靠近海岸，存在一定程度的海水侵蚀；氯化物、溶解性固体、硫酸盐等因子超标主要受海水影响所致。 

3)  海洋水环境

项目所在区域的海洋环境属于湛江港四类区和湛江港三类区，执行《海水水质标准》GB3097—1997中三类标准。海洋沉积物执行《海洋沉积物质量》GB 18668—2002第二类标准。

根据《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书》中2018年的监测数据，项目所在区域的湛江港湾内区域活性磷酸盐超标，其余因子pH、DO、COD、石油类、余氯、硫酸盐、氟离子、硫化物、Cr、Cu、Zn、Pb、Cd、As、Hg、Ni满足相应的《海水水质标准》GB 3097—1997中三类标准要求，活性磷酸盐属湛江港湾内的历史性超标。调查海域的沉积物指标均符合评价标准的要求。

4) 土壤环境

项目厂区及周边土壤用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018标准限值要求。

根据《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书》中2018年的土壤环境质量现状监测数据，厂区内各监测点位的Cr、Hg、Cu、Zn、Pb、As、Ni、Cd监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018表1和表2第二类用地土壤污染风险筛选值；厂区外各监测点位的监测因子可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018表1和表2土壤污染风险筛选值。
表2.5-1  企业所在地环境质量现状

	类别
	执行标准
	现状情况

	环境

空气
	《环境空气质量标准》GB 3095-2012及其修改单，区域执行二级标准
	各监测点位各监测因子基本达标，企业所在地环境空气质量现状良好。

	地下

水环境
	《地下水质量标准》GB/T14848－2017的Ⅲ类标准
	部分水质指标超标，地下水环境质量现状一般。

	海洋

水环境
	《海水水质标准》GB 3097-1997三类标准

《海洋沉积物质量》GB 18668-2002二类标准
	部分水质指标超标，海域水环境质量现状一般。沉积物指标均符合评价标准的要求。

	土壤

环境


	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018
	各监测指标均能满足标准要求。


2.6 企业周边环境风险受体情况 
宝化湛江位于湛江市东海岛东北部东简镇，周边环境风险受体主要有村落、居民区、学校、企业、自然保护区等。企业周边环境风险受体情况见表2.2-1和附图3。

企业雨水排口不涉及跨越国界、省界、市界等情况。

表2.6-1  周边主要环境风险受体
	序号
	类别
	名称
	规模(人口数、级别或面积)
	中心经度
	中心纬度
	距企业距离(m)
	相对企业方位
	联系人
	联系电话

	1 
	环境空气
	德老村
	村庄（760人)，搬迁对象，正搬迁
	东经110°29'16.64"
	北纬
21° 2'16.38"
	1400
	S
	镇政府
	0759-8920029

	2 
	
	东简圩
	村庄（710人)，搬迁对象，待搬迁
	东经110°29'19.42"
	北纬
21° 2'5.71"
	1660
	S
	梁成忠
	13702734488

	3 
	
	东简中学
	学校，搬迁对象，待搬迁
	东经110°29'48.47"
	北纬
21° 2'0.08"
	2330
	SE
	谢耀丰
	13828270829

	4 
	
	东简卫生院
	医院(床位80)
	东经110°29'47.23"
	北纬
21° 1'2.25"
	3770
	SE
	卫生服务中心
	0759-2920555

	5 
	
	德才中学
	学校(617人)
	东经110°29'53.48"
	北纬
21° 1'45.3"
	2760
	SE
	余立明
	13702881849

	6 
	
	东简街道幼儿园
	学校(321人)
	东经110°29'51.50"
	北纬
21° 0'42.89"
	4360
	SE
	黄芬
	13553535330

	7 
	
	东简小学
	学校(1325人)
	东经110°29'42.36"
	北纬
21° 1'50.76"
	2420
	SE
	吴中强
	2920149

	8 
	
	坡角
	村庄（588人)
	东经110°29'43.93"
	北纬
21° 1'43.71"
	2620
	SE
	梁成忠
	13702734488

	9 
	
	龙腾下村
	村庄（1300人）
	东经110°28'10.05"
	北纬
21° 2'11.65"
	1670
	SW
	镇政府
	0759-8920029

	10 
	
	东简仔
	村庄（297人）
	东经110°29'28.02"
	北纬
21° 1'38.30"
	2520
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	11 
	
	南坡北村
	村庄（598人)
	东经110°29'4.28"
	北纬
21° 1'25.47"
	2690
	S
	镇政府
	0759-8920029

	12 
	
	南坡西村
	村庄（485人)
	东经110°28'53.47"
	北纬
21° 1'28.65"
	2560
	S
	镇政府
	0759-8920029

	13 
	
	宝钢安置房小区
	居民区（12000人）
	东经110°29'37.24"
	北纬
21° 0'43.20"
	4200
	S
	镇政府
	0759-8920029

	14 
	
	坡头仔村
	村庄（1120人)
	东经110°28'37.83"
	北纬
21° 1'1.10"
	3430
	S
	镇政府
	0759-8920029

	15 
	
	南坡南村
	村庄（320人)
	东经110°28'."
	北纬
21° 1'."
	3360
	S
	镇政府
	0759-8920029

	16 
	
	石岭村
	村庄（85人)
	东经110°28'32.34"
	北纬
21° 0'38.86"
	4120
	S
	镇政府
	0759-8920029

	17 
	
	东坑村
	村庄（773人)
	东经110°29'43347"
	北纬
21° 1'11.02"
	3470
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	18 
	
	石磊村
	村庄（336人)
	东经110°30'13.67"
	北纬
21° 1'15.05"
	3850
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	19 
	
	北界新村
	村庄（135人)
	东经110°29'53.88"
	北纬
21° 0'59.91"
	3920
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	20 
	
	石磊新村
	村庄（236人)
	东经110°30'25.39"
	北纬
21° 1'11.92"
	4150
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	21 
	
	弄坡村
	村庄（98人)
	东经110°30'17.99"
	北纬
21° 0'."
	4470
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	22 
	
	北界村
	村庄（395人)
	东经110°28'."
	北纬
21° 1'53.06"
	4460
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	23 
	
	橹磊村
	村庄（398人)
	东经110°29'39.18"
	北纬
21° 0'28.82"
	4640
	S
	镇政府
	0759-8920029

	24 
	
	那笼村
	村庄（300人)
	东经110°29'38.18"
	北纬
21° 0'24.54"
	4750
	S
	镇政府
	0759-8920029

	25 
	
	厚皮山村
	村庄（596人)
	东经110°30'31.51"
	北纬
21° 1'56.55"
	3400
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	26 
	
	那平村
	村庄（212人)
	东经110°31'8.19"
	北纬
21°2'10.67"
	4200
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	27 
	
	大村村
	村庄（587人)
	东经110°31'22.74"
	北纬
21° 1'50.97"
	4810
	SE
	镇政府
	0759-8920029

	28 
	
	北坡村
	村庄（752人)
	东经110°27'44.99"
	北纬
21° 0'59.65"
	3920
	SW
	镇政府
	0759-8920029

	29 
	
	后村
	村庄（502人)
	东经110°27'52.95"
	北纬
21° 0'42.96"
	4280
	SW
	镇政府
	0759-8920029

	30 
	
	北园村
	村庄（198人)
	东经110°27'39.19"
	北纬
21° 0'46.64"
	4350
	SW
	镇政府
	0759-8920029

	31 
	
	南园村
	村庄（508人)
	东经110°27'38.09"
	北纬
21° 0'35.27"
	4680
	SW
	镇政府
	0759-8920029

	32 
	
	郑东村
	村庄（582人)
	东经110°27'31.43"
	北纬
21° 0'49.85"
	4370
	SW
	镇政府
	0759-8920029

	33 
	
	郑西村
	村庄（405人)
	东经110°27'10.18"
	北纬
21° 0'55.03"
	4590
	SW
	镇政府
	0759-8920029

	34 
	
	湛江钢铁基地
	企业
	东经110°29'49.57"
	北纬
21°03'33.52"
	紧邻
	N、E
	公司调度
	0759-3526675

	35 
	
	湛江东腾饲料有限公司
	企业
	东经110°27'19.57"
	北纬

21° 1'15.10"
	3300
	SW
	符广才
	13709631980

	36 
	
	广东双林生物制药有限公司
	企业
	东经110°26'57.06"
	北纬

21° 1'28.12"
	2970
	SW
	朱光祖
	3231999

	37 
	
	广东冠豪高新技术股份有限公司
	企业
	东经110°26'16.05"
	北纬

21° 1'26.41"
	3900
	SW
	朱伟南
	3399898

	38 
	
	中科炼化
	企业
	东经110°28'1.24"
	北纬21°2'35.56"
	300
	W
	李耀龙
	13729061368

	39 
	水环境
	广东特呈岛国家级海洋公园
	国家级
	东经110°26'31.47"
	北纬
21° 7'48.49"
	9000
	NW
	黄伟雄
	13828259878

	40 
	
	湛江硇洲岛海洋资源自然保护区
	市级
	东经110°32'43.07"
	北纬
21° 51'24.26"
	10000
	SE
	-
	-

	41 
	
	雷州湾农渔业区
	-
	东经110°23'43.07"
	北纬
20° 40'24.26"
	6500
	S
	-
	-

	42 
	
	黄花鱼幼鱼保护区
	保护期为每年3月1日~5月31日
	-
	-
	2000
	E、SE
	-
	-

	43 
	
	幼鱼幼虾保护区
	保护期为每年3月1日~5月31日
	-
	-
	-
	项目用海周边
	-
	-

	44 
	
	湛江红树林国家级自然保护区
	保护区(国家级)
	东经
110 °30 ′ 19″
	北纬
21 °7 ′ 53″
	4500
	NNE
	-
	-


2.7 涉及环境风险物质情况 

公司生产过程涉及的危险物品包括：原、辅材料主要有焦炉/高炉煤气、煤焦油、粗苯（苯）、硫酸、液碱等，产品及副产品主要有粗酚、萘、洗油、轻油、炭黑油、泥炮油、沥青、改质沥青、蒽油、蒽油二号等。这些危险物品的危险、有害特性主要为易燃易爆和有毒有害及腐蚀性。各物质的储存量及主要危险化学品特性的情况见表2.7-1。

表2.7-1  企业环境风险物质情况一览表

	序号
	物质名称
	化学文摘号

(CAS号)
	工序
	最大储存量(t/d)
	储存地点
	储存方式
	是否为环境风险物质

	1 
	98% H2SO4
	7664-93-9
	化产
	66
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区
	罐装
	是

	2 
	稀H2SO4
	7664-93-9

(硫酸)
	化产
	18
	
	罐装
	是

	3 
	NaOH溶液
	1310-73-2

(氢氧化钠)
	化产
	122
	
	罐装
	否

	4 
	焦油
	65996-93-2
	化产
	21140
	原料槽区
	罐装
	是

	5 
	粗苯(苯70%)
	71-43-2(纯苯)
	化产
	4400
	苯槽区、成品槽区
	罐装
	是

	6 
	洗油
	-
	化产/改质沥青
	496
	原料槽区、成品槽区
	罐装
	是

	7 
	轻油馏分
	-
	化产
	70
	焦油萘蒸馏装置中间槽区
	罐装
	否

	8 
	酚油馏分
	-
	化产
	82
	
	罐装
	否

	9 
	萘油馏分
	-
	化产
	585
	
	罐装
	否

	10 
	脱酚萘油
	-
	化产
	815
	
	罐装
	否

	11 
	脱酚酚油
	-
	化产
	178
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区、成品槽区
	罐装
	是

	12 
	粗酚
	-
	化产
	500
	
	罐装
	是

	13 
	工业萘(液)
	91-20-3(萘)
	化产
	2840
	焦油萘蒸馏装置中间槽区、成品槽区
	罐装
	是

	14 
	炭黑油
	-
	化产
	1178
	原料槽区、成品槽区
	罐装
	是

	15 
	泥炮油
	-
	化产
	101
	
	罐装
	是

	16 
	软沥青
	-
	改质沥青
	5000
	
	罐装
	否

	17 
	改质沥青
	-
	改质沥青
	900
	改质沥青中间槽区
	罐装
	是

	18 
	蒽油
	120-12-7
	改质沥青
	1900
	成品槽区
	罐装
	是

	19 
	蒽油二号
	-
	改质沥青
	200
	改质沥青中间槽区、成品槽区
	罐装
	否

	20 
	焦炉煤气
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送
	是


	21 
	高炉煤气
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送
	是

	22 
	废洗油
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送回用
	否

	23 
	焦油渣
	-
	化产
	-
	不储存
	返回焦化配煤
	否

	24 
	沥青渣
	-
	改质沥青
	-
	不储存
	返回焦化配煤
	否

	25 
	再生器残渣
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	返回焦化配煤
	否

	26 
	含油废物（含油废桶、含油抹布等）
	-
	改质沥青/化产
	-
	危废间
	桶装
	否


注：最大存储量指的是同一环境风险物质在厂界内的最大存在总量。

公司涉及环境风险物质的环境风险单元见表2.7－2。
表2.7－2　环境风险单元分析结果
	序号
	风险装置
	涉及风险物质
	风险类型
	风险单元

	一
	生产系统

	1
	焦油蒸馏装置
	焦油、洗油、软沥青、萘油、酚油、轻油
	火灾、爆炸、泄漏
	化产单元(一期和二期)

	2
	馏分洗涤装置
	轻油、酚油、萘油、液碱、脱酚轻油、脱酚酚油、脱酚萘油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	3
	工业萘蒸馏装置
	脱酚萘油、工业萘、洗油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	4
	酚盐分解装置
	硫酸、粗酚
	火灾、爆炸、泄漏
	

	5
	改质沥青装置
	软沥青、改质沥青、蒽油、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	改质沥青单元

	二
	储运系统

	1
	苯槽区
	粗苯
	火灾、爆炸、泄漏
	化产单元(一期和二期)

	2
	原料槽区
	焦油、洗油、炭黑油、泥炮油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	3
	成品槽区
	洗油、脱酚酚油、粗酚、工业萘、蒽油、炭黑油、泥炮油、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	

	4
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区
	硫酸、液碱、脱酚酚油、粗酚
	火灾、爆炸、泄漏
	

	5
	焦油萘蒸馏装置中间槽区
	轻油馏分、酚油馏分、萘油馏分、脱酚萘油、工业萘、
	火灾、爆炸、泄漏
	

	6
	改质沥青中间槽区
	改质沥青、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	改质沥青单元

	三
	公用工程

	1
	输气管道
	焦炉煤气/高炉煤气
	火灾、爆炸、泄漏
	全厂输气管网

	四
	环保工程

	1
	生产废水
	酚氰废水
	泄漏
	酚氰废水站

	2
	初期雨水
	各类特征污染物
	泄漏
	全厂雨水管网

	3
	罐区放散废气
	非甲烷总烃
	事故排放
	化产单元

	4
	蒸馏加热炉废气
	颗粒物、SO2、NOx
	事故排放
	

	5
	洗涤分解区排气洗涤塔废气
	酚
	事故排放
	

	6
	工艺废气、中间槽区大小呼吸废气、沥青管式炉燃烧烟气

第一、二管式炉燃烧烟气
	颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、沥青烟、酚类、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘
	事故排放
	改质沥青单元

	7
	沥青堆放间
	颗粒物
	事故排放
	

	8
	危废间
	含油废物
	泄漏
	化产单元


2.8 突发环境事件危害后果分析及历史事故分析
根据风险评估报告，各突发环境事件对周边环境风险受体可能产生的影响见表2.8-1。

表2.8-1  宝化湛江突发环境事件可能产生的后果

	序号
	突发环境事件类型
	各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围

	1
	危险化学品火灾、爆炸、泄漏等生产事故引起厂外环境污染及人员伤亡事故
	发生煤气泄漏后，在风速1.5m/s、F类稳定度下160m范围内出现的高浓度有可能对人群造成生命威胁(大于380mg/m3)；420m范围内出现的高浓度(大于95mg/m3)属威胁健康浓度范围。
大气毒性终点浓度1级范围和2级范围属于湛江钢铁基地厂界内，均无敏感点。距离项目最近的德老村位于1500m外，相对距离较远，但是出于安全考虑，一旦煤气发生泄漏仍需第一时间组织大家往上风向撤离。
项目化产区域和改质沥青区域均设置了CO浓度泄漏超标报警装置；各段的煤气管道上设有流量、压力等自动控制安全装置、低压报警装置及自动切断装置；可以有效预防煤气泄漏并及时进行切断，降低煤气泄漏对周围环境的影响。

	2
	
	苯储罐泄漏后，在风速1.5m/s、F类稳定度下150m范围内出现的高浓度有可能对人群造成生命威胁(大于13000mg/m3)；480m范围内出现的高浓度(大于2600mg/m3)属威胁健康浓度范围。大气毒性终点浓度1级范围和2级范围均属于钢铁湛江基地厂界范围内，无敏感点。距离项目最近的德老村位于1500m外，相对距离较远，但是出于安全考虑，一旦苯储罐发生泄漏仍需第一时间组织大家往上风向撤离。
苯泄漏后，泄漏物和相应产生的消防废水可控制在储槽周边的围堰内，围堰与相应事故应急池连通，可视情况对泄漏物进行回用或处置。

	3
	消防废水（含初期雨水、事故废水）的泄露
	项目事故池最小容积应为8068m3。化产区域设计有1个4800m3有效容积的事故应急池，苯槽区围堰有效容积为2659m3，同时考虑项目事故应急池通过2台大功率泵将水排入酚氰废水处理系统，酚氰废水处理系统处理规模280m3/h，并且配备2个6250 m3的事故废水池，完全可以满足事故状态下产生废水的有效收集。
宝化湛江的雨水管网有3处可连通湛江钢铁的雨水管网，这三处连通区域均设置了雨水管道关闭阀门，可及时切断宝化湛江雨水管网与外部湛江钢铁雨水管网的连通，将受污染的雨水或者事故水全部收集在宝化湛江区域内，同时引导区域内的受污染雨水和事故水进入焦化厂事故应急池，集中收集不外排。事故应急池内废水经酚氰废水处理站处理达标后厂内回用。

	4
	污染治理设施非正常运行
	事故状况下，真空机组抽吸的不凝气体直接排放下，废气中的沥青烟对环境的影响最大，占标率为14.04%，最大落地浓度为0.0103 mg/m3，出现在污染源下风向的222m处。项目事故排放状况下，对环境的影响较正常工况显著提升，因此，项目做好环保设施的维护和管理，确保环保设施的正常运行，避免事故排放状况发生。


宝钢化工湛江有限公司近三年内未发生突发环境事件。
2.9 环境风险防范措施
宝钢化工湛江有限公司为防范突发环境事件的发生，采取了一系列的环境风险防范措施，包括突发水环境事件风险防范措施、突发大气环境事件风险防范措施、隐患排查治理制度等。具体见《宝钢化工湛江有限公司环境风险评估报告》和本预案第4.1章节。
2.10 突发环境事件风险等级
根据《宝钢化工湛江有限公司环境风险评估报告》分析，宝化湛江周边大气环境风险受体属于类型E2，大气环境风险物质数量与临界量比值属于Q3，现有生产工艺过程与环境风险控制水平属M2类水平，宝化湛江大气环境风险等级属“重大环境风险-大气(Q3-M2-E2)”；宝化湛江水周边水环境风险受体属于类型E2，水环境风险物质数量与临界量比值属于Q3，现有生产工艺过程与环境风险控制水平属M2类水平，宝化湛江水环境风险等级属“重大环境风险-水(Q3-M2-E2)”。
综上所述，宝化湛江环境风险等级为重大环境风险重大环境风险[重大-大气（Q3-M2-E2）+重大-水（Q3-M2-E2）]。
3 组织体系和职责

3.1 组织体系

为应对突发环境事件，宝化湛江成立了突发环境事件应急救援指挥部，统一指挥协调公司突发环境事件的预防、处置和救援等工作，根据公司应急指令进行一体化运作。

宝化湛江应急救援体系见图3.1-1。
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图3.1-1  宝化湛江突发环境事件应急指挥组织体系图
3.2 指挥机构组成及职责

3.2.1 指挥机构组成

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理
应急办公室：由总经理助理负责，由副总经理、综合管理部部长、制造管理部部长、设备管理部部长、安全保卫部副部长，能源环保部副部长、财务部副部长等参与。

现场指挥部：由副总经理负责，由总经理助理、综合管理部副部长、制造管理部部长、设备管理部部长、安全保卫部部长，能源环保部部长、财务部部长、制造管理部副部长、综合管理部副部长、技术中心副主任、焦油制造管理部部长助理、工会和各涉事单元参与。
应急指挥部下设通讯联络组、安保疏散组、环境监测组、消防抢险组、工程抢修组、生产控制组、医疗救护组、后勤保障组8个应急处置组。

应急组织体系中各部门与职能工作组相互关系对照情况见表3.2-1。

表3.2-1  公司级应急组织体系中各部门与职能工作组相互关系对照表

	部门
	应急

指挥部
	应急

办公室
	现场

指挥部
	安保
疏散组
	工程
抢修组
	生产
控制组
	后勤

保障组
	消防
抢险组
	医疗

救护组
	环境
监测组
	通讯
联络组

	总经理
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	副总经理
	S
	S 
	R
	
	
	
	
	
	
	
	

	总经理助理
	S
	R
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合管理部
	S
	S
	S
	
	
	
	S
	
	S
	
	R

	安全保卫部
	S
	S
	S
	R
	
	
	
	
	
	
	

	能源环保部
	S
	S
	S
	
	
	
	
	
	`
	R
	

	技术中心
	S
	S
	S
	
	
	
	
	
	
	S
	

	制造管理部
	S
	S
	S
	
	
	R
	
	S
	
	
	

	设备管理部
	S
	S
	S
	
	R
	
	
	
	
	
	

	财务部
	S
	S
	S
	
	
	
	
	
	R
	
	

	制造管理部日班
	S
	S
	S
	
	S
	S
	
	R
	
	
	

	工会
	
	
	S
	
	
	
	R
	
	
	
	

	涉事生产单元
	
	
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S


注：R代表负责，S代表参与。

3.2.2 应急指挥缺位替补关系

若总指挥外出时，由副总指挥代理总指挥负责应急救援工作；若总指挥和副总指挥都出差在外时，由制造管理部部长和设备管理部部长作为临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。总指挥、现场指挥缺位替补关系分别由下图所示。

1）总指挥缺位替补关系

总指挥缺位替补关系依次如图所示。
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图3.2-1  总指挥缺位替补关系图

2）现场指挥缺位替补关系

现场指挥缺位替补关系依次如图所示。
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图3.2-2  现场指挥缺位替补关系图
3.2.3 指挥机构的主要职责

3.2.3.1 应急救援指挥部

公司突发环境事件应急救援指挥部是公司环境应急管理体系的最高指挥机构，统一指挥公司范围内的环境突发事件的应急处置工作。应急救援指挥部职责如下：

1)判定突发环境事件级别；

2)下达预警和预警解除指令；

3)下达应急预案启动和终止指令；

4)确定现场指挥部成员名单，成立现场指挥部；

5)批准现场救援方案；

6)统一协调公司内部应急资源和依据协议协调社会救援力量；

7)当事件级别上升到社会级别时，联系政府部门，配合政府应急工作；

8)接受地方政府应急管理机构及相关职能部门的领导，请示并落实指令；

9)组织或配合上级主管部门的调查处理工作；

10)审定并签发上报上级主管部门的报告；

11)审查应急工作的考核结果；

12)审定并签发公司突发环境事件应急预案；

13)审批企业突发环境事件应急救援费用。

总指挥职责：组织指挥公司突发环境事件的应急救援工作，主要包括启动应急响应；组织应急救援预案的实施工作；分析紧急状态和确定相应报警级别；与企业外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络；批准本预案的启动与终止；确认应急救援的结束；在启动湛江钢铁基地应急预案或湛江经济技术开发区开发区级应急救援预案时，作为本应急救援成员负责接受湛江钢铁基地或开发区应急救援指挥部的指令。

副总指挥职责：协助总指挥工作；担任突发环境事件现场应急救援指挥部指挥或负责具体指挥、调度各职能部门参加公司的应急救援行动；总指挥不在抢险救援现场时受总指挥委托履行总指挥职责。

3.2.3.2 应急办公室


突发环境事件应急办公室为公司应急救援指挥部突发环境事件应急工作日常办事机构。应急办公室主要职责：

1)按照应急指挥部指示落实应急预案各项预防措施；

2)在应急救援指挥部的领导下开展应急预测、预报和预警工作；

3)负责现场及相关数据搜集保存；

4)负责信息的上报工作；

5)配合上级部门调查处理突发环境事件；

6)负责组织新闻发布和上报材料的起草工作。对外发布突发环境事件的情报信息和事态变化情况；

7)组织编写、修订、补充和完善突发环境事件应急预案；

8)组织应急预案的演练；

9)负责宣传学习国家、地方政府突发环境事件应急工作的方针、政策，组织相关人员进行环境应急知识、技能的培训。 

3.2.3.3 现场指挥部

现场应急救援指挥部在应急救援指挥部领导下开展应急工作，职责如下：

1)按照公司应急救援指挥部指令，负责现场应急指挥工作；

2)及时收集有关突发环境事件的应急情报、信息和事态变化情况；

3)指挥现场处置、调查、取证工作，根据现场调查、取证结果并参考专家、技术人员意见，确定事件处置的技术措施，防止事件危害扩大；

4)负责整合调配现场应急资源；

5)组织营救受害人员、疏散、撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员；

6)组织协调、分析事件原因，向指挥部报告现场处置情况；

7)必要时，提出现场增援、人员疏散、向政府求援等建议并报应急救援指挥部；

8)当地方环保、消防、医疗救护等其他应急救援机构到达后，作为现场联合指挥部的成员参与应急救援工作；
9)完成应急救援指挥部交办的其他工作；

10)现场应急工作总结；

11)参与突发环境事件的调查处理工作。

3.2.3.4 专家组

公司建立突发环境事件应急专家库，根据事件性质组成应急专家组指导应急工作。专家组专家根据公司基础资料和事件实际情况，迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案建议，供应急救援指挥部决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为突发环境事件应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导突发环境事件应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

专家组组长由现场应急总指挥指派，专家组负责为现场工作提供建议和技术支持。

3.2.3.5 应急救援小组

各应急救援小组职责见表3.2-2。
内部应急救援人员联系方式见附件1。

表3.2-2  宝化湛江应急救援小组基本情况

	序号
	名称
	组成
	职责

	1
	安保疏散组
	组长：安全保卫部部长
组员：安全保卫部人员、值班保安


	根据现场情况，设置警戒区，维护秩序，疏散人员，严格控制警戒区内的人员和车辆，做好现场的安全保卫。

1)负责制定人员疏散和突发环境事件现场警戒预案，组织突发环境事件可能危及区域内的人员疏散与撤离，对人员撤离区域进行治安管理。

2)负责现场区域周边道路的治安维护和交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援秩序。

3)参与事件调查处理。

	2
	工程抢修

组
	组长：设备管理部副部长

组员：设备管理部人员、制造管理部日班人员和当班维修人员
	负责对设备进行应急抢修处理和防污堵截工作，负责现场污染物的洗消、清理收集工作。

1)参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订。

2)负责组织抢修队伍对设备进行应急抢修处理和防污堵截工作，对突发环境事件的应急处置提出处置方案和相关措施。

3)组织应急抢险施工队伍。

4)及时向指挥部汇报本组应急处置情况。

5)负责现场污染物的清理收集工作。

6)负责应急救援指挥部交办的其它任务。

	3
	生产控制组
	组长：制造管理部部长
组员：制造管理部人员、制造管理部日班人员和当班操作人员


	制定环境应急救援方案，指挥、协调事件装置和相关装置以及环保设施的应急处理，协调物料转移和生产平衡等工作。

1)指挥、协调事件装置和相关装置以及环保设施的应急处理，协调物料转移和生产平衡。2)负责保证事件现场消防水、救援设备等动力供应。

3)参与生产和工艺方面应急救援处置方案的制定。

4)及时向总指挥汇报本组应急处置情况。

5)做好应急值班记录、录音及通讯联络记录。

6)负责组织突发环境事件处置后的生产恢复。

7)负责应急救援指挥部交办的其它任务。

	4
	后勤

保障组
	组长：工会主席
组员：综合管理部人员、工会人员


	组织、协调提供应急装备、器材和救援物资，安排好现场及有关人员的膳食，确保应急处置工作顺利进行。

1)负责事件应急抢险、堵漏等有关物资的及时供应。

2)负责筹措事件救援和善后处置所必须的资金，做好用于环境污染和生态破坏事件资金保障工作。

	5
	消防抢险组
	组长：制造管理部部长助理
组员：制造管理部日班人员、制造管理部人员、义务消防员


	负责事件区域的火灾消防及安全工作，配合专业消防人员组织开展消防工作。

1)负责制定消防方案。

2)负责现场消防工作。

3)参与事件调查处理。

	6
	医疗

救护组
	组长：财务部副部长

组员：财务部员工、综合管理部员工
	组织救护队伍，调用救护用品、器械，利用各种医疗资源，紧急救护受危害人员；并针对事件对人体造成的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

1)负责医疗救护准备工作，备足应急药品和急救器械。

2)负责事件现场受伤人员的抢救和护送转院工作，必要时对进出事件警戒区域人员进行药物洗消。

3)根据伤害和中毒的特点实施应急抢救。

	7
	环境

监测组
	组长：能源环保部部长
副组长：技术中心副主任
组员：能源环保部人员和技术活中心当班人员
	制定应急监测方案，进行现场监测布点、采样、分析、化验，出据监测报告等，并将监测数据迅速报告现场指挥部

1)负责了解事件原因、人员伤亡、污染扩散程度和消防力量布置情况。

2)指导环境监测，确定监测方案及污染物的成分，确定污染区域范围，对可能存在较长时间环境影响的区域预测并报告。

3)及时对现场及事件影响边界进行大气、水体、土壤的监测，确定危险物质的浓度、成分及流量，处置过程中要及时提供上述监测数据。

4)检查环保应急处置措施的落实及周围环境状况(查消防和堵漏设施)，对突发环境事件造成的环境影响进行时时评估，并及时向现场应急总指挥汇报，确定有效防治环境污染的对策。

5)按照应急救援指挥部的要求，将环境污染程度、措施落实情况向上级及地方政府有关部门汇报。

6)负责组织有关单位做好善后环境修复处理工作。

7)做好材料的收集工作和调查工作。

8)负责应急救援指挥部交办的其它任务。

	8
	通讯联络组
	组长：综合管理部副部长
组员：制造管理部日班人员和安全保卫部人员
	做好伤亡人员的安抚、家属的接待、死难者的善后处理，突发事件受危害单位及人员的安置等工作。
1)负责做好政治思想工作，保持员工和周边居民情绪稳定，做好善后安抚工作。

2)负责与事件现场的通讯联络及与政府和周边单位的联系，并协调各小组与政府部门及其外援助单位的配合。

3)开展应急宣传教育、应急处置期间的对外新闻发布准备工作。

4)负责应急救援指挥部交办的其它任务。


3.3 外部救援

宝化湛江作为子项目位于湛江钢铁基地内的西端，生产内容相对独立，但是从风险源的整体防控上，依托了湛江钢铁基地的部分防控措施。雨水截留、酚氰废水处理等均依托于湛江钢铁基地内各厂部的设施；应急监测工作和医疗救护工作也会涉及到利用宝钢湛江基地现有应急机构。因此，一旦风险防控无法在宝化湛江内部控制，应急预案涉及到宝钢湛江基地预案的启动，宝化湛江就需要宝钢湛江基地的外部救援和协作。

当发生突发环境事件影响到场外，宝化湛江和湛江钢铁基地应对能力不足时，及时向湛江经开区人民政府、生态环境局及外部有关单位求援。当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导突发环境事件的应急处置工作时，企业内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。
企业负责先期处置，待政府应急工作组到达现场后，现场指挥权进行移交，由政府工作组负责组织指挥。
外部应急/救援联系方式见附件2。

4 预防与预警机制
公司各部门应加强对各种可能发生的突发环境事件的监控和预测分析，应急救援指挥部建立预防、预报系统，做到早发现、早报告、早处置。


4.1 预防


4.1.1 环境风险源监控

公司风险源监控方式以技术监控为主，人工监控为辅。对已采用仪器、仪表等技术监控措施的，24小时监控运行参数；对不具备技术监控手段的危险源，进行三级人工负责监控，定期巡视、检查、确认，及时发现隐患。
建立公司、生产单元两级负责的监控方法，坚持公司月检查、分部周检查、生产单元日检查，对关键设备设施、仪器仪表、紧急切断装置的状态进行监控。日常按巡检记录表、维修项目记录表、开停车记录和安全检查表、动态检查表等详细的监控检查清单，对主要工艺设备、设施进行检查与定期维护。对于特种设备、设施、安全附件执行定期检验制度。

主要环境风险源监控情况见表4.1-1。
表4.1-1  环境风险源监控情况

	序号
	分部
	环境风险源位置
	监控设备、设施、

物资名称
	数量(个/套)
	监控内容

	1 
	化产部分
	化产苯槽区
	液位计
	2
	槽液位

	2 
	
	
	温度计
	5
	温度

	3 
	
	
	压力计
	2
	压力

	4 
	
	
	固定式气体报警检测器
	4
	苯浓度

	5 
	
	
	摄像头
	2
	现场作业情况

	6 
	
	化产原料槽区
	液位计
	7
	槽液位

	7 
	
	
	温度计
	7
	温度

	8 
	
	
	流量计
	1
	流量

	9 
	
	
	摄像头
	2
	作业情况

	10 
	
	化产汽车装车台
	温度计
	1
	槽温度

	11 
	
	
	液位计
	1
	液位

	12 
	
	
	固定式气体报警检测器
	2
	苯、萘浓度

	13 
	
	
	摄像头
	1
	现场作业情况

	14 
	
	化产焦油萘蒸馏装置中间槽区
	温度计
	19
	槽温度

	15 
	
	
	液位计
	19
	液位

	16 
	
	
	压力计
	1
	压力

	17 
	
	
	固定式气体报警检测器
	7
	萘浓度

	18 
	
	
	摄像头
	1
	现场情况

	19 
	
	化产馏分洗涤及酚盐分解装置中间槽区
	温度计
	9
	槽温度

	20 
	
	
	液位计
	12
	液位

	21 
	
	
	压力计
	1
	压力

	22 
	
	
	固定式气体报警检测器
	2
	苯浓度

	23 
	
	化产焦油成品槽区
	温度计
	14
	槽温度

	24 
	
	
	液位计
	14
	液位

	25 
	
	
	固定式气体报警检测器
	4
	苯、萘浓度

	26 
	
	
	摄像头
	1
	现场作业情况

	27 
	
	化产应急事故池
	流量计
	1
	水流量

	28 
	
	
	液位计
	1
	液位

	29 
	
	化产焦油萘蒸馏装置
	流量计
	1
	排气洗净塔流量

	30 
	
	
	液位计
	7
	槽液位

	31 
	
	
	温度计
	4
	温度

	32 
	
	
	压力计
	2
	压力

	33 
	
	
	固定式气体报警监测器
	21
	萘、苯、CO浓度

	34 
	
	
	摄像头
	1
	现场情况

	35 
	
	化产酚盐分解及馏分洗涤装置
	温度计
	5
	槽温度

	36 
	
	
	液位计
	9
	液位

	37 
	
	
	固定式气体报警检测器
	6
	苯、萘浓度

	38 
	
	
	摄像头
	1
	现场情况

	39 
	
	焦油萘蒸馏装置
	固定式CO气体报警检测器(含声光报警器)
	3
	CO浓度

	40 
	
	焦油萘蒸馏装置
	固定式萘气体报警检测器(含声光报警器)
	17
	萘浓度

	41 
	
	酚盐分解区域
	固定式萘气体报警检测器(含声光报警器)
	4
	萘浓度

	42 
	
	成品槽区
	固定式萘气体报警检测器(含声光报警器)
	2
	萘浓度

	43 
	
	汽车装车台
	固定式萘气体报警检测器(含声光报警器)
	1
	萘浓度

	44 
	
	焦油萘蒸馏装置
	固定式苯气体报警检测器(含声光报警器)
	8
	苯浓度

	45 
	
	苯槽区
	固定式苯气体报警检测器(含声光报警器)
	4
	苯浓度

	46 
	
	成品槽区
	固定式苯气体报警检测器(含声光报警器)
	2
	苯浓度

	47 
	
	汽车装车台
	固定式苯气体报警检测器(含声光报警器)
	1
	苯浓度

	48 
	
	酚盐分解区域
	固定式苯气体报警检测器(含声光报警器)
	4
	苯浓度

	49 
	改质沥青部分
	改质沥青区域
	固定式CO监测报警器(含声光报警器)
	9
	CO浓度

	50 
	
	中间槽区
	温度计
	5
	温度

	51 
	
	
	液位计
	17
	槽液位

	52 
	
	改质装置区
	温度计
	50
	温度

	53 
	
	
	液位计
	81
	槽液位

	54 
	
	
	摄像头
	9
	现场情况

	55 
	焦油二期部分
	化产原料槽区（新增焦油储罐））
	液位计
	2
	槽液位

	56 
	
	
	温度计
	2
	温度

	57 
	
	
	流量计
	2
	流量

	58 
	
	
	摄像头
	2
	作业情况

	59 
	
	化产成品槽区（新增萘储罐）
	液位计
	1
	槽液位

	60 
	
	
	温度计
	1
	温度

	61 
	
	
	流量计
	1
	流量

	62 
	
	
	摄像头
	1
	作业情况

	63 
	
	
	固定式气体报警检测器
	4
	萘浓度

	64 
	
	化产焦油二期中间槽区
	液位计
	6
	槽液位

	65 
	
	
	温度计
	6
	温度

	66 
	
	
	流量计
	6
	流量

	67 
	
	
	摄像头
	6
	作业情况

	68 
	
	化产焦油二期装置区
	固定式CO监测报警器(含声光报警器)
	3 
	一氧化碳浓度

	69 
	
	
	固定式苯监测报警器(含声光报警器)
	11 
	苯浓度

	70 
	
	
	固定式萘监测报警器(含声光报警器)
	4 
	萘浓度


4.1.2 预防措施

1)突发环境事件预防措施

定期开展对公司环境风险源的调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的运行状态，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

建立健全公司各项生产、安全和环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，对培训内容要进行考核。

建立环境监测制度，重点对厂区大气排放源和废水排放源进行监测。建立重大危险源安全管理制度；定期聘请具有相应资质的安全评价机构对重大危险源进行评估；现场设置明显的安全警示标志，对产生严重职业病危害的重大危险源操作岗位设置警示说明；做好重大危险源现场应急预案，并组织相应的演练。
结合风险源评估中的案例，开展突发环境事件的场景假设和模拟分析，完善突发环境事件应急预案。为进行有效的环境风险管理，应采取各种手段控制和消除各种环境风险因素，防止煤气、苯等在储存过程中出现泄漏、火灾、爆炸风险，将废水、废气处理设施故障等风险尽可能降低，采取多项风险防范措施，详见《宝钢化工湛江有限公司环境风险评估报告》。

2)极端天气(台风)情况下预防措施

根据湛江市气象站预报情况，在台风期间，企业应根据台风强度以及预计对企业会造成的影响等情况，相应作出以下预防或处置措施，尽量避免或降低台风对企业生产造成的影响：

(1)台风来临之前，视情况生产系统降低负荷运行；

(2)台风期间，一旦煤气管道被吹损出现煤气泄漏情况，在保证安全的前提下，迅速组织人员关闭管道阀门，剩余煤气从煤气放散口点燃放散；

(3)台风期间清净雨水排放切断总阀处于打开状态，保证正常泄洪需求；

(4)台风来临前，落地白灰、水泥、含油渣泥等散料收集归仓，防治台风期间污染扩散。

4.1.3 环境风险隐患排查和整治措施

宝化湛江对生产过程中存在的环境风险源每年开展1次隐患排查，针对存在风险隐患的源提出整治措施，并对整治措施效果进行考核。

宝化湛江安全能源环保部负责组织公司环境因素识别和评价工作，确定各生产单元环境因素识别采用的形式。各生产单元的环境因素识别工作，确保全面、准确、无漏项，安全能源环保部负责对各生产单元的环境风险源及控制措施进行监督检查。

对于发现后能够立即治理的环境安全隐患，应当立即采取措施，消除环境安全隐患。对于情况复杂、短期内难以完成治理、可能产生较大环境危害的环境安全隐患，应立即制定隐患治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和现场应急预案，及时消除隐患。
4.2 预警

4.2.1 接警
针对获悉可能发生的环境突发事件，开展风险分析，完善预测预警系统，做到及时发现和处置。

应急指挥部和公司各职能部门应通过以下途径，获取预报信息：

1)经风险评估、隐患排查、专业检测等得出的可能发生的突发事件；

2)各部门上报的预警信息；

3)通过政府新闻媒体公布的预警信息；

4)上级主管部门向公司应急领导小组告知的预报消息；

5)企业内部检测到污染物排放不达标现象；

6)周边企业或社会群众告知的突发事件信息。
公司应急管理办公室应组织相关部门和专业人员，根据预报信息分析、判断突发事件的危害程度、紧急程度和发展趋势做出相关预警响应措施。
4.2.2 预警分级及方式、方法

按照可能突发环境污染事件严重性、紧急程度及影响程度，结合企业实际生产情况，将预警由高到低依次分为三级：一级预警(红色) 、二级预警(黄色)、三级预警(蓝色)。

1)一级预警(红色)

一级预警为可能发生火灾爆炸和大面积泄漏事件，泄漏可能扩散到企业外环境，宝化湛江无法自行控制的重大环境事件，可能需要启动湛江钢铁基地及社会级突发环境事件应急预案。

预警方式、方法：广播、信息网络、报警器；特殊情况下发现者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话。

2)二级预警(黄色)

二级预警为可能发生泄漏事件，在一定时间内可处置控制，暂时不会对公司外环境产生不利影响，事件发生后宝化湛江有能力进行控制的较大环境事件，可能需要启动公司级突发环境事件应急预案。

预警方式、方法：广播、报警器，特殊情况下发现者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话。

3)三级预警(蓝色)

三级预警为可能发生泄漏事件，在短时间内可处置控制，暂时未对生产单元外环境产生不利影响，事件发生后生产单元内部有能力进行控制的一般环境事件，可能需要启动各应急处置卡。
表 4.2‑1  预警分级
	预警级别
	色等级
	预警标准
	启动

预警级别
	预警方式、方法

	I级
	红色
	可能发生重大突发环境事件

（1级）
	社会级
	岗位工人→作业长→公司级应急指挥部→上报政府部门应急单位。公司应急指挥部应急指挥部通过电话、广播、布告等方式发布公司Ⅰ级预警公告。

	II级
	黄色
	可能发生较大突发环境事件

（II级）
	公司级
	岗位工人→作业长→公司级应急指挥部。公司应急指挥部应急指挥部通过电话、广播、布告等方式发布公司II级预警公告。

	III级
	蓝色
	可能发生一般突发环境事件

（Ⅲ级）
	作业区级
	岗位工人→作业长。应急指挥部通过电话、广播、布告等方式发布公司III级预警公告。


表 4.2‑2  预警分级条件
	突发环境事件情景
	预警分级条件
	预警级别

	煤气区域发生泄漏
	煤气管道泄漏
	煤气泄漏无法控制，已扩散至企业外；已造成企业外人员中毒；或已达爆炸下限。
	Ⅰ级

	
	
	煤气泄漏，一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至生产单元外风险；企业区域的人员有中毒的风险。
	Ⅱ级

	
	
	煤气泄漏，生产单元的人员有中毒的风险。
	Ⅲ级

	煤气区域发生火灾、爆炸
	煤气管道发生火灾、爆炸
	产生黑烟和有害气体造成环境污染，扩散至企业外部造成厂外居民中毒的风险。
	Ⅰ级

	
	
	产生黑烟和有害气体造成环境污染，企业范围内人员有中毒的风险。
	Ⅱ级

	危险化学品生产、储存区域泄漏
	危险化学品储罐/储槽、生产装置泄漏
	泄漏，泄漏源无法控制，已扩散至企业区域外环境，造成区域外环境水质恶化；或造成企业外人员中毒。
	Ⅰ级

	
	
	泄漏，一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至生产单元外风险；造成生产单元人员中毒。
	Ⅱ级

	
	
	泄漏在生产单元管控范围内能够处理，未造成人员中毒。
	Ⅲ级

	危险废物暂存区泄漏
	废油、焦油渣、酸焦油、沥青渣、再生器残渣、酚氰污泥暂存设施泄漏
	危险废物暂存设施发生危险废物泄漏。
	Ⅲ级

	危险化学品生产、储存区域火灾、爆炸
	危险化学品储罐/储槽、生产装置发生火灾、爆炸
	储存物质发生火灾或爆炸，有毒有害气体扩散，大气环境质量明显恶化；或含物料的大量消防水外经雨排排至外环境，水环境质量恶化。
	Ⅰ级

	
	
	储存物质仅发生火灾，有毒有害物质未进行扩散，未造成人员中毒。
	Ⅱ级

	污染控制

措施故障
	油库装置储罐(苯槽区)废气、蒸馏加热炉废气、萘加工废气、改质沥青加工废气设施故障
	设备损坏等环保设施故障，造成废气事故排放。
	Ⅱ级

	环境风险防控措施失灵或非正常操作
	雨污切换阀操作失误
	雨污切换阀若不按照规范要求操作，会造成含污废水外排，对海洋环境带来危害。
	Ⅰ级

	非正常工况
	非正常生产
	项目开停车或者检修时发生的非正常工况情况，产生大量的放散废气，对大气环境造成影响。
	Ⅱ级


4.2.3 预警研判和发布

岗位当班人员或巡检人员发现或预测以上任何一条预警条件时，采取先期处置措施，并及时报告生产单元中控室/调度室和生产单元领导(夜间通知值班领导)；中控室接到报警后根据掌握的报警情况判断突发环境事件情形：当生产单元内部可以自行处置时及时进行处置；当生产单元内部无法对事件进行控制时，需要启动公司级环境应急预案，生产单元中控室/调度室报告公司总调度，同时向公司应急救援指挥部报告。

应急救援指挥部通过研判，判定预警级别，应急救援指挥部下令根据预警级别进入相应预警准备阶段，并采取相应的措施，派相关人员立即到现场进行实际检查。如发现异常情况确实存在，并有可能进一步发展为突发环境事件时，指挥中心发出环境风险预警。
4.2.4 预警措施

分级预警时，应立即启动各级别应急救援体系。发生一级、二级、三级预警时，转移、撤离、疏散和安置可能受到危害的人员，各应急救援小组进入备战状态，封闭受到危害的场所，调集突发环境事件应急所需物资和设备，保障应急救援。发出预警后：

1)突发环境事件应急救援指挥部立即向现场指挥部、各应急救援小组、各生产单元传达预警；

2)现场指挥部、各应急救援小组、各生产单元接到预警指令后，安排人员备勤值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送；
3)现场指挥部、各应急救援小组、各生产单元检查企业重大环境风险源、生产单元环境风险源；检查泵、系统管线运行情况；检查易发生事件部位及隐患挂牌部位的防范、应急设施状况；
4)企业做好启动各级突发环境事件应急预案的准备，应急救援队伍进入备战状态。

4.2.5 预警调整及解除

4.2.5.1 预警级别调整

预警信息发布后，企业应根据事态的发展和气象条件变化等因素，应急救援指挥部认为达到其他级别的预警条件，预警需要升级或降级的，可进行预警级别调整，重新发布、报告和通报有关情况。当预警信息在不同预警级别条件内频繁波动时，按高级别预警执行。

4.2.5.2 预警解除

现场指挥部根据收集的相关信息并经过核实后，向突发环境事件应急救援指挥部提出申请解除预警建议，由应急救援指挥部决定解除预警。

红色预警解除指令由湛江钢铁基地发布，必要时由当地人民政府发布，黄色和蓝色预警预警解除指令由宝化湛江应急救援指挥部发布。
5 应急响应

5.1 应急响应分级

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，宝化湛江对突发环境事件分为三级应急响应：一级响应、二级响应、三级响应。

当发布红色预警信息时，启动一级响应；当发布黄色预警信息时，启动二级响应；当发布蓝色预警信息时，启动三级响应。当紧急发布黄色预警信息时，现场指挥部可根据专家组会商意见，要求重点车间岗位实行更为严格的响应措施，以达到应急调控目标。
表 5.1‑1  响应分级
	预警级别
	应急响应等级
	响应标准
	启动级别

	红色预警
	Ⅰ级
	发生重大突发环境事件（Ⅰ级）
	社会级

	黄色预警
	Ⅱ级
	发生较大突发环境事件（Ⅱ级）
	公司级

	蓝色预警
	Ⅲ级
	发生一般突发环境事件（Ⅲ级）
	作业区级别


5.2 应急响应条件

5.2.1 一级响应级别启动条件

因各类事件和因素造成和可能引发重大突发环境事件(Ⅰ级)时，事故的有害影响超出公司范围，启动一级响应级别。

当发生重大突发环境事件(Ⅰ级)时，由宝化湛江联合湛江钢铁基地应急救援指挥部负责先期处置，待相关政府部门工作组达到后，现场指挥权移交政府部门工作组，公司各级应急救援人员在政府部门的领导下开展应急救援工作。
事件响应主体是湛江钢铁基地，必要时由当地政府直接响应。
5.2.2 二级响应级别启动条件

因各类事件和因素造成和可能引发较大突发环境事件(Ⅱ级)，事故的有害影响超出事件发生生产单元范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内，启动二级响应级别。

事件响应主体是宝化湛江公司。

5.2.3 三级响应级别启动条件

因各种因素造成一般突发环境事件(Ⅲ级)，事故的有害影响局限在事件发生生产单元之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在生产单元局部区域内，启动三级响应级别。

事件响应主体是生产单元。
表 5.2-1  响应分级及响应措施

	响应级别
	响应条件
	响应主体
	响应措施及内容

	Ⅰ级
	可能发生重大突发环境事件（Ⅰ级）
	社会级
	配合政府统一调实施救援方案；通知影响范围内人员疏散；要求相关应急救援队伍做好应急准备，调集应急所需物资和设备；配合政府开展应急监测。

	Ⅱ级
	可能发生较大突发环境事件（Ⅱ级）
	公司级
	启动Ⅱ级应急预案；要求相关应急救援队伍做好应急准备，增调应急所需物资和设备；加强应急监测。

	Ⅲ级
	可能发生一般突发环境事件（Ⅲ级）
	作业区级
	启动Ⅲ级应急预案；要求相关应急救援队伍进入应急状态；调集应急所需物资和设备；开展应急监测。


5.3 应急响应程序

5.3.1 接警与上报

现场工作人员或其他值班人员发现任何一个环境风险源或生产环节发生异常或事故引发突发环境事件时，应立即汇报中控室，中控室接到报警后根据掌握的报警情况判断突发环境事件等级：当生产单元内部无法对事件进行控制时，可能需要启动公司级环境应急预案，生产单元中控室/调度室报告公司总调度，同时向公司应急救援指挥部报告。

5.3.2 启动预案

当突发环境事件达到三个响应级别条件时，启动相应级别突发环境事件应急预案，及相关其他应急预案。

1)应急救援指挥部接到报警后，对报警情况进行核实，根据应急响应级别成立相应级别应急救援现场指挥部，启动相应级别的应急预案。

2)突发环境事件现场应急救援指挥部指令开通事件广播、对讲机、内部电话、手机、公司警报等通讯网络，做好信息传递和沟通。 

3)突发环境事件现场指挥部通知、调配各应急救援队伍。 

4)突发环境事件现场指挥部调配应急资源、装备等。 
5)发生重大环境事件(Ⅰ级)，由宝化湛江和湛江钢铁基地负责先期处置，待政府应急工作组到达现场后，现场指挥权进行移交，由政府工作组负责组织指挥。

6)突发环境事件发生在易造成重大影响的地区或重要时段时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。
应急响应流程见图5.3-1。
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图5.3-1  宝化湛江应急响应程序示意图
5.4 信息报告

根据国家及地方有关要求，国务院建立全国统一的突发事件信息系统。县级以上地方各级人民政府应当建立或者确定本地区统一的突发事件信息系统，汇集、储存、分析、传输有关突发事件的信息，并与上级人民政府及其有关部门、下级人民政府及其有关部门、专业机构和监测网点的突发事件信息系统实现互联互通，加强跨部门、跨地区的信息交流与情报合作。

突发环境事件发生后，各中控室/调度中心或应急救援指挥部应根据突发环境事件分级标准，逐级上报或越级上报，当突发环境事件可能或已经对外环境造成影响时，宝化湛江应急救援指挥部应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告，报告突发环境事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报，正确引导社会舆论。

5.4.1 内部报告程序

岗位当班人员或巡检人员发现或预测以上任何一条响应条件时，采取先期处置措施，并及时报告生产单元中控室/调度室和生产单元领导(夜间通知值班领导)；中控室接到报警后根据掌握的报警情况判断突发环境事件等级：当生产单元内部可以自行处置时及时进行处置；当生产单元内部无法对事件进行控制时，可能需要启动公司级环境应急预案时，生产单元中控室/调度室报告公司总调度，同时向公司应急救援指挥部报告。 
5.4.2 外部报告程序
信息上报由公司突发环境事件应急救援指挥部负责。发生突发环境事件后，企业必须采取应对措施，当确定可能或已经对公司周边环境造成影响时，公司应在1小时内向湛江市生态环境局开发区分局、湛江经济技术开发区管委会、湛江市市人民政府等相关部门进行汇报。紧急情况下，可以越级上报。
一旦风险事故超出企业可控范围内，由应急救援指挥部立即通知湛江钢铁基地应急部进行协议救援，并同时通知其他协议单位进行救援。当需要使用到全区甚至全市的救援力量时，向上级主管部门寻求帮助和协调。
5.4.3 信息通报
湛江市生态环境局开发区分局、湛江经济技术开发区管委会、湛江市市人民政府等相关部门接到企业上报的突发环境事件信息后，通过汇总分析突发环境事件信息，必要时组织相关部门、专业技术人员、专家学者进行会商，对发生突发环境事件的可能性及其可能造成的影响进行评估，认为可能发生重大突发环境事件时，立即向可能受到污染危害的居民和单位通报，企业应按照上级政府及相关部门要求，统一、准确发布通报并协助周边村镇和单位撤离、疏散。
当地人民政府或其授权的相关部门，及时通过电视、广播、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式通报可能影响到的村镇和单位。
突发环境事件发生后，为了让社会客观的了解事实真相，防止不利于企业和社会安定的谣言和信息产生、流传，企业应立即开展信息搜集工作，并及时向湛江市生态环境局开发区分局、湛江经济技术开发区管委会、湛江市市人民政府等相关部门报告事件的最新情况，协助上级部门向周边临近单位、社区、受影响区域居民通报事件情况，正确引导社会舆论。
5.4.4 报告方式与内容
报告的内容包括：突发环境事件发生的时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。在突发环境事件应急处置过程中，要及时续报有关情况。突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。
1)初报 

初报在发现和得知突发环境事件后上报。初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。 

2)续报 

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。 

3)处理结果报告 

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

报告内容如下：

1、事故现场人员向公司应急指挥部报告的内容：

（1）报告人姓名、电话；

（2）事故发生的时间、地点、部位；

（3）涉及的危险物品名称、数量；
（4）简要经过

（5）已造成的人员伤亡和环境污染情况
（6）已采取的措施。
2、向上级主管部门和应急管理部门报告的内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）通报人的姓名和电话号码；

（3）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（4）事故的简要经过；

（5）事故已造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和污染情况；

（6）已采取的措施；

（7）应急行动级别；

（8）请求支持的内容。
3、向可能受影响的居民、单位报告的内容：
（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和污染情况；

（5）已采取的措施；
（6）居民或单位的避险措施。

事故报告的规范化格式文本见附件4。
5.5 应急措施

5.5.1 现场应急措施

宝化湛江突发环境事件类型分为泄漏、火灾、爆炸、污染物排放超标等类型。根据发生事故的类型和性质，按各专项预案和现场处置方案的要求，采取相应有效措施进行应急处置。

 1)切断污染源的基本方案

(1)危险化学品储罐/储槽

如果是管道或阀门出现泄漏，并能找到漏点的情况下，立即关掉所有的出口阀，然后更换管道、阀门或垫片；如果是储罐/储槽本体泄漏时，应立即打开泄漏罐放空管，启动输送泵，转移到备用贮罐。

(2)煤气管道

各段的煤气管道上设有流量、压力等自动控制安全装置、低压报警装置及自动切断装置；煤气系统的设备及管道设置相应的煤气放散阀取样单元，随时分析检测煤气中的含氧量，防止煤气中含氧量超标燃爆而引起火灾。
(3)火灾、爆炸

煤气、苯等易燃易爆物质泄漏遇到助燃物质会引起火灾、爆炸，若火势较小，现场人员可根据起火物质不同采用相应灭火器材进行扑救灭火，灭火中要掌握先重后轻、先救人后抢救重要物品，现场有危险品、易燃易爆物品应迅速搬离，如遇人员被困在火场中，应组织有力灭火手段遏制，清灭火势，尽力抢救人员；火势较大发生蔓延时，应立即拨打0759-3526561进行报警，消防人员抵达现场后，除参与抢救工作外，其余人员应迅速撤离现场，以免影响或妨碍消防人员抢救工作。 

(4)废水排放
企业废水无法正常排放时，废水可暂存事故应急池；发生危险物质泄漏、火灾产生的消防废水，引入废水处理系统的事故应急池，最终送酚氰废水站处理。
(5)废气事故排放

由于污染设施的非正常运行导致废气事故排放，立即通知检修部门对污染设施进行检修，若维修时间过长，由总指挥协调生产部门进行停产处理。

2)应急资源
为保证环境应急工作及时有效，事先必须配备充足的应急资源，具体配置情况见《宝钢化工湛江有限公司应急资源调查报告》。
 3)工程技术说明

有效的工程技术措施是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，消灭事故。

工程抢险和抢修，主要由设备管理部负责，按照现场应急处置措施和注意事项开展工作。当启动公司级应急预案时，由突发环境事件应急救援指挥部统一调动抢险力量，并根据环境应急专家组制定的方案开展工作。

4)危险区的隔离

(1)事件现场隔离区划定方式

在突发环境事件发生时，要按事件的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事件扩大或造成人员伤亡。

在现场应急指挥部负责人未到达和接管前，将由发生事件现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

(2)事件现场隔离区划定方法

根据事件现场情况及监测数据，判断事件可能影响的区域范围，划定危险区域。危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。根据事态的发展变化,需要相应调整警戒区的大小和位置。
5)事件现场人员进入、撤离的条件和方法

(1)进入

环境应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事件发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事件处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

(2)撤离

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由环境应急总指挥命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。

在发生重大火灾爆炸、严重的有毒有害物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事件现场最高指挥有权作出与事件处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。
安全能源环保部具体安排疏散路线、集合地点、清点人数；

当事故情形威胁周边群众安全时，由应急指挥部请示开发区政府做出疏散决定，由辖区政府和派出所组织实施。

6)应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由环境应急指挥部总指挥统一调度和指挥，发生突发环境事件时，由环境应急指挥部总指挥下达救援命令，并由事件发生单位负责人带领展开应急救援行动。

应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组。

5.5.2 外部救援
当事故情形较为严重，经评估超出公司内部应急救援能力时，应急指挥部应迅速启动扩大应急响应程序，联络外部救援力量增援。
5.6 应急监测

为掌握污染程度、范围及变化趋势，企业应建立有效的突发环境事件应急监测制度。当突发环境事件发生后，监测人员按照《突发环境事件应急监测技术规范》HJ 589-2010文件要求，应对污染物、污染物浓度和污染物范围进行应急监测。同时，在突发环境事件发生后所进行的水体、大气和土壤环境恢复情况进行跟踪监测。
5.6.1 监测机构
宝化湛江突发环境事件环境应急监测工作由宝化湛江技术中心负责。在超出厂内技术中心监测能力范围时，也可委托湛江钢铁基地环境监测站作为外部应急监测单位。

发生突发环境事件时，环境应急监测小组应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。
5.6.2 监测计划
1）涉及大气污染的监测布点一般性原则

根据《突发环境事件应急监测技术规范》HJ 589-2010：对大气的监测应以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布置对照点；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置。

2）涉及水污染的监测布点一般性原则

根据《突发环境事件应急监测技术规范》HJ 589-2010，对可能外排渠道进行监测；若涉水污染物已经通过外排渠道进入海洋，参照海洋相关的监测技术规范执行。 
表5.6-1  应急监测计划
	事故类型
	监测项目
	频次
	监测点位
	监测单位

	发生泄漏事故
	苯、甲苯、二甲苯、萘、CO、非甲烷总烃、酚类等
	监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时
	事故区上风向厂界监测点、事故区下风向厂界监测点、可能受污染的居民住宅区或人群密集区监测点
	技术中心或宝钢湛江基地监测站

	发生火灾次生灾害
	颗粒物、SO2、NOx、CO等
	监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时
	事故区上风向厂界监测点、事故区下风向厂界监测点、可能受污染的居民住宅区或人群密集区监测点
	

	物料泄漏产生废水
	pH、COD、挥发酚、氰化物、石油类、SS、NH3-N、苯胺等
	监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。
	雨水排口、以雨水排口为中心，呈辐射状或网格进行布点
	

	其他
	在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。


3）土壤监测布点一般性原则

对土壤的应急监测应以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品。

4）地下水监测布点一般性原则

对地下水的监测应以事故地点为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样。
5）大气环境
监测因子：若泄漏引起火灾事故，应对相应泄漏车间周围、厂界、污染区下风向进行监测，监测因子取引起事故的特征污染物，主要有颗粒物、SO2、NOx、苯、甲苯、二甲苯、萘、CO、非甲烷总烃、酚类等。
监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下特征因子，每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。
测点布设：按事故发生时的主导风向，考虑区域功能，设置4个监测点。
表5.6-2  大气环境监测点位
	测点编号
	测点名称
	距项目地点位置
	监测项目

	
	
	方位
	距离（m）
	

	G1
	事故区上风向厂界监测点
	-
	-
	颗粒物、SO2、NOx、苯、甲苯、二甲苯、萘、CO、非甲烷总烃、酚类

	G2
	事故区下风向厂界监测点
	-
	-
	

	G3
	德老村
	S
	1500
	

	G4
	东简圩
	S
	1600
	

	G5
	其他需要增补的厂界监测点
	-
	-
	


6）水环境
监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子，在物料发生泄漏事故时选择pH、COD、挥发酚、氰化物、石油类、SS、NH3-N、苯胺等作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测1次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：由于企业生产废水全部进入应急事故池或酚氰废水站处理，需要重点关注事故消防废水进入雨水管网外排，因此重点监测企业雨水排放口；若涉水污染物进入海洋，根据事发海域水动力情况，按照污染物扩散的方向，进行监测布点。
表5.6-3  水质监测断面布设
	断面编号
	位  置
	监测项目

	W1
	雨水排口
	pH、COD、挥发酚、氰化物、石油类、SS、NH3-N

	W2
	以雨水排口为中心，呈辐射状或网格进行布点
	


5.6.3 监测人员的安全防护措施

进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必须的防护设备(如防护服、防毒呼吸器等)，未经现场指挥/警戒人员许可，不能进入事故现场进行采样检测。环境应急监测人员应采取的安全防护措施如下：

1)应急监测，至少两人同行；

2)应急监测人员应佩戴防有机物渗透的各类防护用品、防毒面具、防毒呼吸器(带氧气呼吸器)及常用的解毒药品；

3)携带防爆应急灯、醒目安全帽、带明显标志的小背心(色彩鲜艳且有荧光反射物)等；

4)进入事故现场进行采样监测时，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，佩戴上述防护设备进入；

5)进入易燃易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备(包括电源等)进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测；

6)进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩戴防护安全带(绳)。
6 应急终止

6.1.1 应急终止条件

突发环境事件应急终止的条件满足下列条件之一，即满足应急终止条件：

1)事件现场得到控制，事件条件得到消除；

2)污染源的泄漏或释放已得到完全控制；

3)事故已造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；
6)根据环境应急监测和初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达应急响应终止指令。
6.1.2 应急终止程序及措施

1)各专业队伍依次向应急救援指挥部报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥部根据情况确认终止时机，宣布终止环境应急响应。重大(Ⅰ级)突发环境事件应急终止指令由湛江钢铁发布，必要情况下由政府部门发布，其他级别突发环境事件应急终止指令由宝化湛江应急救援指挥部发布。

2)应急救援指挥部总指挥下达应急终止命令，并告知当地人民政府和生态环境局。应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其它有效方式通知到本公司有关单位和职工。

3)经应急救援指挥部决定，解除警戒，恢复交通，应急响应中心通知本公司撤离人员返回各自岗位。

4)公司指导各工艺生产单元恢复生产。

5)应急救援指挥部负责组织保护现场，组织事故调查取证。

6)组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

7)应急救援指挥部对紧急救援工作进行总结、上报。

6.1.3 应急终止后续工作

1)对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备、设施进行清洁净化。

2)将此次发生的环境事故的起因、过程和结果向有关部门做详细报告。

3)全力配合事件调查小组，调查事件起因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

4)全面检查和维护生产设施、设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

5)公司突发环境事件应急救援指挥部应安排环境监测站对受到污染的水体、大气、土壤继续进行3~5天的跟踪监测，并及时将监测结果上报，指挥部根据监测结果，决定是否继续对污染水体、大气、土壤采取削减措施。
6)公司突发环境事件应急救援指挥部应组织相关专家对此次污染事件给植被、农作物、土壤、动物及相关人员等环境要素的影响情况进行评估，并出具评估报告。

7)对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等。

8)编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。
应急预案的启动令和终止令详见附件5和附件6。

7 善后处置

7.1 事故现场的保护措施
为了查清事故发生的真实原因，吸取教训，制定切实可行的针对性防范措施，避免同类事故的发生，在事故发生后，对事故现场要进行保护，事故发生车间部门和安全保卫组应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防治事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当作出标志，妥善保存现场重要痕迹、物证，并采取拍照或录像等方式反映现场原状。

事故现场应做到以下几点：

1) 设置内部警戒线，以保护现场和维护现场秩序；

2) 保护事件现场被破坏的设备部件、碎片、残留物等及其位置；
3) 在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；

4) 对搜集到的物件应保持原样，不得冲洗擦拭。
7.2 污染消除

突发环境事件发生后，指挥人员指定专人在事故原发点设立警戒线，在危险区与安全区交界处设立洗消站，除指挥洗消救援等专业人员外，其它人严禁入内，做好现场保护，事件处理结束后，仍要求48h内有专人负责。

在应急救援指挥部指挥下，由生产、抢修队伍和事故单位组成污染清理小组，对现场进行污染清理。在现场清理过程中，必须对事故现场做好认真细致的洗消工作，特别是有毒有害物质对环境造成的影响，必须严格按照有关卫生防疫和环境保护要求，进行彻底的洗消，排除有毒有害残留物质，恢复正常安全的生产生活环境。

7.2.1.1 现场净化方式、方法

在危险化学品灾害事故的抢险救援中，关阀断料或堵漏仅仅能控制危险源的危害范围，但不能彻底消除化学毒物对人员和器材、环境已造成的危害。为了能及时、高效、彻底地清除化学品的危害，救援人员必须用相应的化学洗消手段对泄漏残留物进行处理。

洗消是消除化学灾害事件污染最有效的方法。洗消主要包括对人员的洗消和对事件现场及染毒设备的洗消。洗消的方式主要是利用大量的清洁热水，通过洗消设备对人员和设备进行喷淋冲洗；若清水无法达到实施洗消的效果时，必须用洗消药剂与水均匀混合后进行洗消。

事件发生后，消洗人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，迅速进入最佳作业点，快捷有效地进行洗消作业，每一洗消作业点都应至少有2人才能展开作业，直到洗消结束。

1)对人员的洗消

人员救助分队将中毒人员运送到洗消站，洗消小组按照接待检查、除污更衣、喷淋洗消、检测更衣、转送医院的程序进行洗消作业。如果发生的事件异常严重，对重度中毒人员可直接采取脱掉衣服冲洗，实施现场急救再迅速转送医院进行救治。洗消操作时，必须依照重伤员→轻伤员→妇幼→老年→青壮年的顺序安排洗消，对于洗消后经检测不合格者必须进行二次洗消。

2)对事件现场及染毒设备的洗消

洗消小组可使用高压清洗机、喷雾器、直流开花水枪等对染毒区域及其周围进行反复的、大流量的冲刷。对于染毒的金属和水泥结构的生产设施可喷洒消毒剂进行消毒，精密仪器可用有机溶剂擦拭，洗消用水应加兑漂粉精、碳酸氢钠等洗消药剂。

7.2.1.2 现场洗消工作负责人和专业队伍

突发环境事件应急救援指挥部根据突发环境事件污染后果，指定专人及队伍负责现场洗消工作。

7.2.1.3 二次污染防治方案

为避免现场洗消后产生二次污染，突发环境事件应急救援指挥部应采取如下措施：

1)现场洗消产生的废水收集后，全部收集进入事故应急池，并最终送至酚氰废水处理站或中央水处理厂进行处理后回用；

2)现场洗消产生的危险废物，送有资质单位处置；
3)受污染的土壤全部收集并交由有资质单位处理。

7.3 调查与评估
公司突发环境事件应急救援指挥部在应急工作结束后立即组织参加应急救援的各单位负责人召开专门会议，对应急过程进行评价，并对事件原因进行调查。

宝化湛江突发环境事件调查遵循实事求是、客观公正、权责一致的原则，及时、准确查明事件原因，确认事件性质，认定事件责任，总结事件教训，提出防范和整改措施建议以及处理意见。

突发环境事件应急响应终止后，及时组织相关人员开展污染损害评估，并为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建提供依据。

7.4 环境恢复与重建工作的内容和程序

针对由于突发环境事件造成的生态破坏，应组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，企业应根据专家建议，对生态环境进行恢复。

7.5 善后处置


突发环境事件应急救援指挥部对事件造成的人员和财产损失情况配合政府部门或组织有关专家对事件进行认定和评估，向公司有关部门提出安置方案和赔偿标准，经公司领导批准后，由通讯联络组进行安置和赔付。

8 应急保障措施


突发环境事件应急救援工作必须要有一定的资金、物资、人员、通讯等方面的保障，保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。企业的应急保障措施主要有：应急物质装备保障、通讯与信息保障、应急队伍保障、经费保障、其他保障等。

8.1  应急物质装备保障

企业应急物资、器材、设施等应急物资的供应是根据各生产单元的需求，向应急救援指挥部申请，由安全能源环保部和后勤保障组负责购置提供。应急物资、器材、设施的存放、保护和应急设施的维护由生产单元安全员负责。

企业应急物资、器材、设施等储备情况见附件3和《宝钢化工湛江有限公司应急资源调查报告》。

8.2  应急通信和信息保障

突发环境事件应急办公室负责建立、维护参与环境应急救援各有关部门、专业应急救援指挥机构、专家组及外部政府、单位、敏感点的通信联系数据库。主要联络人的联系方式公开，确保通报顺畅。

各突发环境事件应急值班电话保证24h有人值守(中控室/调度室)，有关人员保证能够随时取得联系。环境应急通信联络工具包括有线电话、移动电话、对讲机等通信手段，保证各有关方面的通信联系畅通。 

环境应急工作相关联的单位或人员通信联系方式见附件1。
8.3  应急队伍保障

企业依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型，建立环境应急专业队伍。突发环境事件应急救援指挥部下设安保疏散组、工程抢修组、生产控制组、后勤保障组、消防抢险组、医疗救护组、环境应急监测组、通讯联络组等专业环境应急队伍，各生产单元成立专职应急救援队伍。

当突发环境事件级别较高，影响到企业外社会区域时，应联合宝钢湛江基地应急队伍、湛江市专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体力量进行应急救援工作。

8.4  经费保障

企业环境应急工作经费所需资金由各生产单元申报，突发环境事件应急指挥部办公室确认后经公司应急领导小组审批后，列入年度预算。突发环境事件应急预案启动后的费用由公司财务部准备应急专项经费或动用储备资金，保证应急使用。

环境应急工作经费及应急专项经费只能用于环境应急培训、演练、应急物资购置、维护费用和突发环境事件处置等，专款专用，不得挪用。

8.5  其它保障

8.5.1 交通运输保障

企业建立交通地理信息系统，在突发环境事件发生后，利用现有的交通资源，协调公路、铁路等部门提供交通支持，协调沿途有关单位提供交通便利，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。 

事故发生单位组织对事故现场进行交通管制，开设应急救援快速通道，为应急救援工作提供保障。

8.5.2 治安保障

事故发生单位或联合警戒保障组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众；动员和组织职工群众开展群防联防，协助做好治安工作。

8.5.3 技术保障

企业建立内部环境应急专家库，发生突发环境事件时，负责提供环境应急技术支持。

8.5.4 医疗保障

宝化湛江与湛江钢铁基地签订了框架协议，必要时可以启用湛江钢铁基地的应急资源。

湛江钢铁基地设有门诊部，配备一定的医疗药品和专用器材，用于轻微伤员的救治。宝化湛江门诊部诊疗科目主要包含内科、外科、检验科、辅助科、急诊科等常规科室，主要为宝化湛江工作人员提供常规医疗以及急诊服务。急诊提供24小时服务，主要以院前急救及快速转运为主。当突发环境事件现场有人员受伤需要提供医疗救助时，门诊部可以在10min内达到事故现场。

同时湛江钢铁基地与中国人民解放军第四二二医院签订了应急救援协议。中国人民解放军第四二二医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，医疗救治能力较强。当发生突发环境事件后，企业根据实际情况可联系医院对受伤人员进行救护。
9 预案管理

9.1 培训

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，定期开展应急救援培训。 

开展突发环境事件应急预案的培训，主要目的是使在突发环境事件应急预案中赋予了职责的机构负责人，了解所在机构及个人在环境应急组织体系中的位置、职责以及应急准备的要求等；熟悉突发环境事件应急预案的内容，明确自己的职责，掌握应急处置的知识和技能；使突发环境事件应急预案所涉及的社会公众了解预案的内容、应急响应程序，掌握必要的应急知识；锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。
宝化湛江应将突发环境事件应急培训纳入工作计划，对从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，并建立培训档案，如实记录培训的时间、内容、参加人员等信息。安全能源环保部负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

公司内部各突发环境事件应急救援队伍培训工作分两个层次开展：

1)生产单元级

生产单元是及时处理事件、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事件及早发现、及时上报的关键，一般突发环境事件在这一层次上能够及时处理，因此对班组职工开展事件应急处理培训非常重要。计划每半年开展1次培训，培训内容主要包括：

(1)针对系统(或岗位)可能发生的事件，掌握危险重点部分的分布与事故风险，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

(2)针对系统(或岗位)可能导致人员伤害类别，掌握现场进行紧急救护方法；

(3)针对系统(或岗位)可能发生的事件，如何采取有效措施控制事件和避免事件扩大化，如火灾、泄漏的抢险处置措施方法；

(4)针对可能发生的事件应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法；

(5)针对可能发生的事件学习消防器材和各类设备的使用方法，化学品基本防护知识，自救与互救的基本常识；

(6)掌握应急疏散程序与事故现场的保护方法。
 2)公司级

公司日常工作把应急救援中各自应承担的职责纳入环保责任制考核内容，定期检查改进。计划每一年进行1次，培训内容主要包括：

(1)学习生产单元级突发环境事件应急处置所有内容；

(2)熟悉公司级应急救援预案，事故单位进行报警办法，生产管制中心接警办法；

(3)公司级应急救援预案启动程序；

(4)各部门应急救援的职责和分工；

(5)应急物资的调运工作；

(6)申请外部救援力量的方法。

安全能源环保部负责每年制定预案培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识和应急技能培训，做好培训记录、培训结果的评估和考核记录。每次培训完成后，培训组织部门对培训效果进行评估，采取考试、现场提问、实际操作考核等形式进行评估，对考核结果予以记录；对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，要对其单独加强培训或调离岗位，保证关键岗位人员有能力应对突发事件。

9.2 演练

环境应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。通过环境应急演练，可达到以下目的：在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；发现应急资源的不足(包括人力和设备等)；改善各应急部门、机构、人员之间的协调；增强公众对突发重大事故救援的信心和应急意识；提高应急人员的熟练程度和技术水平；进一步明确各自的岗位与职责；提高各级预案之间的协调性；提高整体应急反应能力。为了保证本预案的可行性和适用性，公司应组织预案演练。

9.2.1 演练准备内容

1)确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报相应环境应急救援负责人审批；

2)演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

3)演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

9.2.2 演练方式与频次

各级应急救援指挥机构按照相应应急预案，需每年定期组织不同类型的环境应急模拟演练，提高防范和处置突发环境事故的技能，增强实战能力。同时对演练过程、效果、经验及存在的问题做好记录、总结和评价，并对应急救援预案做好相应的修订和完善，提高预案的科学性、指导性和时效性。

1)演练方式

环境应急演练分为桌面演练、实战演练两种。

(1)桌面演练

桌面演练的特点是对演练情景进行口头演习，一般是在会议室内举行。指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

实施结束，汇总所有参加人员为口头演练所作的书面报告，总结每次口头演练活动的经验和实效，提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急救援指挥部，为功能演习和综合演习做准备。

(2)实战演练

实战演练是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。实战演练采取交流互动方式进行。演练过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演练，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。实战演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

2)演练频次

公司级预案由公司应急救援指挥部每一年组织1次模拟演练；生产单元级预案由各生产单元环境应急救援负责人每年组织1次综合或专项模拟演练；政府有关部门的演练，公司应积极参加。

9.2.3 应急演练记录、评价、总结与追踪

演练过程中应采用摄像、文字记录、录音等多种方式对演练的全过程进行全面细致的记录，以便在演练完成后根据该记录对演练过程进行评价，找出演练过程中的优点、问题和不足，以书面总结的形式存档。

在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点，参演单位和人员，演练方案概要，发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

9.2.4 成果运用与文件归档备案

对演练暴露出来的问题，应当及时采取措施予以改进，包括修改完善应急预案、有针对性地加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划地更新等，并建立改进任务表，按规定时间对改进情况进行监督检查。

在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告、演练总结报告等资料归档保存。
9.3 预案的修订


为了确保突发环境事件应急预案的持续适宜性，企业结合环境应急预案实施情况以及演练中发现的问题和公司生产变化对预案进行及时修订。
修订完善后的预案，经专家进行评审，按照专家评审意见修改完善后发布。若企业有工艺、人员等变动，需按照相关规定要求修订上报主管行政主管部门。
企业应结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，有下列情形之一的，需按照相关规定要求及时修订上报主管行政主管部门：
1)面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估；
2)应急管理组织指挥体系与职责发生了重大变化；
3)环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生了重大变化；
4)重要应急资源发生了重大变化；
5)在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整。
突发环境事件应急预案编制完成后，企业应当组织有关单位及人员对预案进行评审，并出具书面评审意见告。根据评审情况，进一步完善预案。

突发环境事件应急预案评估小组应当包括突发环境事件应急预案涉及的相关管理部门人员、应急管理和专业技术方面的专家、相邻重点风险源单位代表以及周边社区代表。

突发环境事件应急预案颁布或修订实施后，按照国家有关规定将突发环境事件应急预案最新版本报湛江市生态环境局开发区分局备案，并抄送湛江市生态环境局。
10 附则
10.1 预案的签署和解释
本预案由单位负责人批准发布。

本预案由本公司安全能源环保部按照有关规定组织单位制定与解释。
环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态，同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危害程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感区：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭剂半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

预案：指根据对可能发生的环境污染事件的类别，危害程度的预测，而制定的环境污染事件应急救援方案。要充分考虑现有物质，人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导环境污染事件应急救援行动。
10.2 预案的实施
本预案自发布之日起开始实施。

宝钢化工湛江有限公司
突发环境事件危险化学品泄漏、火灾次生环境事件专项应急预案

11 突发环境事件分析
11.1 涉及危化品环境风险物质和风险单元情况
宝化湛江涉及危险化学品泄漏/火灾污染事件的主要环境风险物质主要有：苯、硫酸、粗酚、洗油、焦油等。
各主要风险物质的的储存量及风险类别见表1.1-1。
表1.1-1  企业危险化学品和危险废物情况一览表

	序号
	物质名称
	化学文摘号

(CAS号)
	工序
	最大储存量(t/d)
	储存地点
	储存方式
	是否为环境风险物质

	27 
	98% H2SO4
	7664-93-9
	化产
	66
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区
	罐装
	是

	28 
	稀H2SO4
	7664-93-9

(硫酸)
	化产
	18
	
	罐装
	是

	29 
	NaOH溶液
	1310-73-2

(氢氧化钠)
	化产
	122
	
	罐装
	否

	30 
	焦油
	65996-93-2
	化产
	21140
	原料槽区
	罐装
	是

	31 
	粗苯(苯70%)
	71-43-2(纯苯)
	化产
	4400
	苯槽区、成品槽区
	罐装
	是

	32 
	洗油
	-
	化产/改质沥青
	496
	原料槽区、成品槽区
	罐装
	是

	33 
	轻油馏分
	-
	化产
	70
	焦油萘蒸馏装置中间槽区
	罐装
	否

	34 
	酚油馏分
	-
	化产
	82
	
	罐装
	否

	35 
	萘油馏分
	-
	化产
	585
	
	罐装
	否

	36 
	脱酚萘油
	-
	化产
	815
	
	罐装
	否

	37 
	脱酚酚油
	-
	化产
	178
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区、成品槽区
	罐装
	是

	38 
	粗酚
	-
	化产
	500
	
	罐装
	是

	39 
	工业萘(液)
	91-20-3(萘)
	化产
	2840
	焦油萘蒸馏装置中间槽区、成品槽区
	罐装
	是

	40 
	炭黑油
	-
	化产
	1178
	原料槽区、成品槽区
	罐装
	是

	41 
	泥炮油
	-
	化产
	101
	
	罐装
	是

	42 
	软沥青
	-
	改质沥青
	5000
	
	罐装
	否

	43 
	改质沥青
	-
	改质沥青
	900
	改质沥青中间槽区
	罐装
	是

	44 
	蒽油
	120-12-7
	改质沥青
	1900
	成品槽区
	罐装
	是

	45 
	蒽油二号
	-
	改质沥青
	200
	改质沥青中间槽区、成品槽区
	罐装
	否

	46 
	焦炉煤气
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送
	是

	47 
	高炉煤气
	-
	改质沥青/化产
	-
	不储存
	管道输送
	是


注：最大存储量指的是同一环境风险物质在厂界内的最大存在总量。
全厂涉及危化品的环境风险单元见表1.2－2。

表1.2－2　环境风险单元分析结果
	序号
	风险装置
	涉及风险物质
	风险类型
	风险单元

	一
	生产系统

	1
	焦油蒸馏装置
	焦油、洗油、软沥青、萘油、酚油、轻油
	火灾、爆炸、泄漏
	化产单元（含一期和二期）

	2
	馏分洗涤装置
	轻油、酚油、萘油、液碱、脱酚轻油、脱酚酚油、脱酚萘油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	3
	工业萘蒸馏装置
	脱酚萘油、工业萘、洗油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	4
	酚盐分解装置
	硫酸、粗酚
	火灾、爆炸、泄漏
	

	5
	改质沥青装置
	软沥青、改质沥青、蒽油、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	改质沥青单元

	二
	储运系统

	1
	苯槽区
	粗苯
	火灾、爆炸、泄漏
	化产单元

	2
	原料槽区
	焦油、洗油、炭黑油、泥炮油
	火灾、爆炸、泄漏
	

	3
	成品槽区
	洗油、脱酚酚油、粗酚、工业萘、蒽油、炭黑油、泥炮油、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	

	4
	馏分洗涤及酚盐分解中间槽区
	硫酸、液碱、脱酚酚油、粗酚
	火灾、爆炸、泄漏
	

	5
	焦油萘蒸馏装置中间槽区
	轻油馏分、酚油馏分、萘油馏分、脱酚萘油、工业萘
	火灾、爆炸、泄漏
	

	6
	改质沥青中间槽区
	改质沥青、蒽油二号
	火灾、爆炸、泄漏
	改质沥青单元

	三
	公用工程

	1
	输气管道
	焦炉煤气、高炉煤气
	火灾、爆炸、泄漏
	全厂输气管网


11.2 可能发生的事件

11.2.1 事件类型

1)酸、液碱发生泄漏；

2)可燃液体如焦油、苯类、洗油等发生泄漏、火灾、爆炸；

3)废洗油、焦油渣、再生器残渣、沥青渣等发生泄漏、火灾等。

11.2.2 事件诱因
事件可能发生的地点或装置：公司范围内危险化学品生产装置、储槽/储罐、输送管线，以及危险废物暂存场所等。

事件诱因：酸、碱储罐及管线、泵体泄漏；焦油储槽、泵体、管线及阀门泄漏；苯储槽、泵体、管线及阀门发生泄漏、火灾、爆炸；粗苯蒸馏单元管式炉、储槽及洗油管线发生洗油泄漏、火灾、爆炸；废洗油、焦油渣、再生器残渣、沥青渣等危险废物储存设施发生泄漏、火灾。

11.2.3 危险性分析

1)对人体健康的影响

危险化学品或危险废物发生泄漏事件，会污染土壤和水体，对人体健康和环境造成严重危害；泄漏可能引发火灾、爆炸，进而威胁人员人身及财产安全；同时泄漏的危化品还可能挥发造成大气污染，可能造成人员中毒。
2)对外环境的影响

危险化学品进入外环境，可对附近区域大气、土壤、水造成污染，可能会对附近海产养殖及海域生态环境造成破坏性影响。

废油类物质属于有多环芳香组物质，本身具有毒性和可燃性，一旦发生泄漏容易引起火灾或爆炸事件，泄漏到土壤、水体中会污染土壤和水体。项目生产过程中产生的废洗油、焦油渣、再生器残渣和沥青渣属于危险废物，具有毒性，堆存处置不当或出现渗漏，容易引起土壤及水体污染。

12 预防措施

针对可能发生的危险化学品及危险废物污染事件，宝化湛江对环境风险源采取了相应的监控措施，各个环境风险源设有泄漏预防措施。
12.1.1.1 化产产品储存区
化产产品储存区设防火堤和隔堤，用于截流事故状态下泄漏的化学品，同时可收集罐区等污染区域产生的事故废水、消防废水、初期污染雨水，使其不排入环境或混入雨排水系统而进入海域。区域进行地面硬化，危化品存储区均进行了防渗处理，有效避免危化品泄漏进入土壤。
12.1.1.2 酸碱储罐区
酸碱储罐区设排沟和围堰，用于收集事故状态下泄漏的酸、碱等物质。酸储罐采用优质防腐材料和产品，地坪、墙均采用耐酸砖及耐酸水泥铺砌，管道采用PPH管、衬胶管、衬玻璃管等，敷设在罐沟内及规定的位置，管道即使发生泄漏也在控制范围内，不会外泄。区域进行地面硬化，酸碱罐区均进行了防渗处理，有效避免酸碱泄漏进入土壤。

12.1.1.3 事故应急池设置
涉及使用、生产危险化学品的工序发生火灾爆炸等事故时，在进行消防灭火的过程中会产生大量的消防废水。为防止该部分含有有毒有害物质的消防废水排放到外环境中，宝化湛江在化产工序槽区设置了1个4800m3的事故应急池，主要用于收集初期雨水和事故状态下的消防废水。事故应急池底部均进行了防渗处理，避免污染土壤环境和地下水环境。

12.1.1.4 管理措施

公司涉及危化品的装置区和槽罐区定期检查、更换阀门、泵、法兰以及管路等，避免因密封失效或其它故障造成有毒有害物质的泄漏。同时设有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。严格操作规程管理，避免因操作失误，开错阀门、设备等造成有毒有害物质的泄漏。此外，危险化学品罐区设置有泄漏报警设备与远程影像监控，随时监测储罐情况。
13 应急职责分工
13.1 组织体系

为应对突发环境事件，宝化湛江成立了突发环境事件应急救援指挥部，统一指挥协调公司突发环境事件的预防、处置和救援等工作，根据公司应急指令进行一体化运作。

宝化湛江应急救援体系见图3.1-1。
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图3.1-1  宝化湛江突发环境事件应急指挥组织体系图
13.2 
指挥机构组成及职责

13.2.1 指挥机构组成

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理

应急办公室：由总经理助理负责，由副总经理、综合管理部部长、制造管理部部长、设备管理部部长、安全保卫部副部长，能源环保部副部长、财务部副部长等参与。

现场指挥部：由副总经理负责，由总经理助理、综合管理部副部长、制造管理部部长、设备管理部部长、安全保卫部部长，能源环保部部长、财务部部长、制造管理部副部长、综合管理部副部长、技术中心副主任、焦油制造管理部部长助理、工会和各涉事单元参与。

应急指挥部下设通讯联络组、安保疏散组、环境监测组、消防抢险组、工程抢修组、生产控制组、医疗救护组、后勤保障组8个应急处置组。

应急组织体系中各部门与职能工作组相互关系对照情况见表3.2-1。

表3.2-1  公司级应急组织体系中各部门与职能工作组相互关系对照表

	部门
	应急

指挥部
	应急

办公室
	现场

指挥部
	安保
疏散组
	工程
抢修组
	生产
控制组
	后勤

保障组
	消防
抢险组
	医疗

救护组
	环境
监测组
	通讯
联络组

	总经理
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	副总经理
	S
	S 
	R
	
	
	
	
	
	
	
	

	总经理助理
	S
	R
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合管理部
	S
	S
	S
	
	
	
	S
	
	S
	
	R

	安全保卫部
	S
	S
	S
	R
	
	
	
	
	
	
	

	能源环保部
	S
	S
	S
	
	
	
	
	
	`
	R
	

	技术中心
	S
	S
	S
	
	
	
	
	
	
	S
	

	制造管理部
	S
	S
	S
	
	
	R
	
	S
	
	
	

	设备管理部
	S
	S
	S
	
	R
	
	
	
	
	
	

	财务部
	S
	S
	S
	
	
	
	
	
	R
	
	

	制造管理部日班
	S
	S
	S
	
	S
	S
	
	R
	
	
	

	工会
	
	
	S
	
	
	
	R
	
	
	
	

	涉事生产单元
	
	
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S


注：R代表负责，S代表参与。

13.2.2 应急指挥缺位替补关系

若总指挥外出时，由副总指挥代理总指挥负责应急救援工作；若总指挥和副总指挥都出差在外时，由制造管理部部长和设备管理部部长作为临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。总指挥、现场指挥缺位替补关系分别由下图所示。

1）总指挥缺位替补关系

总指挥缺位替补关系依次如图所示。
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图3.2-1  总指挥缺位替补关系图

2）现场指挥缺位替补关系

现场指挥缺位替补关系依次如图所示。
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图3.2-2  现场指挥缺位替补关系图

13.2.3 指挥机构的主要职责

13.2.3.1 应急救援指挥部

公司突发环境事件应急救援指挥部是公司环境应急管理体系的最高指挥机构，统一指挥公司范围内的环境突发事件的应急处置工作。应急救援指挥部职责如下：

1)判定突发环境事件级别；

2)下达预警和预警解除指令；

3)下达应急预案启动和终止指令；

4)确定现场指挥部成员名单，成立现场指挥部；

5)批准现场救援方案；

6)统一协调公司内部应急资源和依据协议协调社会救援力量；

7)当事件级别上升到社会级别时，联系政府部门，配合政府应急工作；

8)接受地方政府应急管理机构及相关职能部门的领导，请示并落实指令；

9)组织或配合上级主管部门的调查处理工作；

10)审定并签发上报上级主管部门的报告；

11)审查应急工作的考核结果；

12)审定并签发公司突发环境事件应急预案；

13)审批企业突发环境事件应急救援费用。

总指挥职责：组织指挥公司突发环境事件的应急救援工作，主要包括启动应急响应；组织应急救援预案的实施工作；分析紧急状态和确定相应报警级别；与企业外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络；批准本预案的启动与终止；确认应急救援的结束；在启动湛江钢铁基地应急预案或湛江经济技术开发区开发区级应急救援预案时，作为本应急救援成员负责接受湛江钢铁基地或开发区应急救援指挥部的指令。

副总指挥职责：协助总指挥工作；担任突发环境事件现场应急救援指挥部指挥或负责具体指挥、调度各职能部门参加公司的应急救援行动；总指挥不在抢险救援现场时受总指挥委托履行总指挥职责。

13.2.3.2 应急办公室


突发环境事件应急办公室为公司应急救援指挥部突发环境事件应急工作日常办事机构。应急办公室主要职责：

1)按照应急指挥部指示落实应急预案各项预防措施；

2)在应急救援指挥部的领导下开展应急预测、预报和预警工作；

3)负责现场及相关数据搜集保存；

4)负责信息的上报工作；

5)配合上级部门调查处理突发环境事件；

6)负责组织新闻发布和上报材料的起草工作。对外发布突发环境事件的情报信息和事态变化情况；

7)组织编写、修订、补充和完善突发环境事件应急预案；

8)组织应急预案的演练；

9)负责宣传学习国家、地方政府突发环境事件应急工作的方针、政策，组织相关人员进行环境应急知识、技能的培训。 

13.2.3.3 现场指挥部

现场应急救援指挥部在应急救援指挥部领导下开展应急工作，职责如下：

1)按照公司应急救援指挥部指令，负责现场应急指挥工作；

2)及时收集有关突发环境事件的应急情报、信息和事态变化情况；

3)指挥现场处置、调查、取证工作，根据现场调查、取证结果并参考专家、技术人员意见，确定事件处置的技术措施，防止事件危害扩大；

4)负责整合调配现场应急资源；

5)组织营救受害人员、疏散、撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员；

6)组织协调、分析事件原因，向指挥部报告现场处置情况；

7)必要时，提出现场增援、人员疏散、向政府求援等建议并报应急救援指挥部；

8)当地方环保、消防、医疗救护等其他应急救援机构到达后，作为现场联合指挥部的成员参与应急救援工作；

9)完成应急救援指挥部交办的其他工作；

10)现场应急工作总结；

11)参与突发环境事件的调查处理工作。

13.2.3.4 专家组

公司建立突发环境事件应急专家库，根据事件性质组成应急专家组指导应急工作。专家组专家根据公司基础资料和事件实际情况，迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案建议，供应急救援指挥部决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为突发环境事件应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导突发环境事件应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

专家组组长由现场应急总指挥指派，专家组负责为现场工作提供建议和技术支持。

13.2.3.5 应急救援小组

各应急救援小组职责见表3.2-2。

内部应急救援人员联系方式见附件1。

表3.2-2  宝化湛江应急救援小组基本情况
	序号
	名称
	组成
	职责

	1
	安保疏散组
	组长：安全保卫部部长
组员：安全保卫部人员、值班保安


	根据现场情况，设置警戒区，维护秩序，疏散人员，严格控制警戒区内的人员和车辆，做好现场的安全保卫。

1)负责制定人员疏散和突发环境事件现场警戒预案，组织突发环境事件可能危及区域内的人员疏散与撤离，对人员撤离区域进行治安管理。

2)负责现场区域周边道路的治安维护和交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援秩序。

3)参与事件调查处理。

	2
	工程抢修

组
	组长：设备管理部副部长

组员：设备管理部人员、制造管理部日班人员和当班维修人员
	负责对设备进行应急抢修处理和防污堵截工作，负责现场污染物的洗消、清理收集工作。

1)参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订。

2)负责组织抢修队伍对设备进行应急抢修处理和防污堵截工作，对突发环境事件的应急处置提出处置方案和相关措施。

3)组织应急抢险施工队伍。

4)及时向指挥部汇报本组应急处置情况。

5)负责现场污染物的清理收集工作。

6)负责应急救援指挥部交办的其它任务。

	3
	生产控制组
	组长：制造管理部部长
组员：制造管理部人员、制造管理部日班人员和当班操作人员


	制定环境应急救援方案，指挥、协调事件装置和相关装置以及环保设施的应急处理，协调物料转移和生产平衡等工作。

1)指挥、协调事件装置和相关装置以及环保设施的应急处理，协调物料转移和生产平衡。2)负责保证事件现场消防水、救援设备等动力供应。

3)参与生产和工艺方面应急救援处置方案的制定。

4)及时向总指挥汇报本组应急处置情况。

5)做好应急值班记录、录音及通讯联络记录。

6)负责组织突发环境事件处置后的生产恢复。

7)负责应急救援指挥部交办的其它任务。

	4
	后勤

保障组
	组长：工会主席

组员：综合管理部人员、工会人员


	组织、协调提供应急装备、器材和救援物资，安排好现场及有关人员的膳食，确保应急处置工作顺利进行。

1)负责事件应急抢险、堵漏等有关物资的及时供应。

2)负责筹措事件救援和善后处置所必须的资金，做好用于环境污染和生态破坏事件资金保障工作。

	5
	消防抢险组
	组长：制造管理部部长助理
组员：制造管理部日班人员、制造管理部人员、义务消防员


	负责事件区域的火灾消防及安全工作，配合专业消防人员组织开展消防工作。

1)负责制定消防方案。

2)负责现场消防工作。

3)参与事件调查处理。
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	医疗

救护组
	组长：财务部副部长

组员：财务部员工、综合管理部员工
	组织救护队伍，调用救护用品、器械，利用各种医疗资源，紧急救护受危害人员；并针对事件对人体造成的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

1)负责医疗救护准备工作，备足应急药品和急救器械。

2)负责事件现场受伤人员的抢救和护送转院工作，必要时对进出事件警戒区域人员进行药物洗消。

3)根据伤害和中毒的特点实施应急抢救。
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	环境

监测组
	组长：能源环保部部长
副组长：技术中心副主任
组员：能源环保部人员和技术活中心当班人员
	制定应急监测方案，进行现场监测布点、采样、分析、化验，出据监测报告等，并将监测数据迅速报告现场指挥部

1)负责了解事件原因、人员伤亡、污染扩散程度和消防力量布置情况。

2)指导环境监测，确定监测方案及污染物的成分，确定污染区域范围，对可能存在较长时间环境影响的区域预测并报告。

3)及时对现场及事件影响边界进行大气、水体、土壤的监测，确定危险物质的浓度、成分及流量，处置过程中要及时提供上述监测数据。

4)检查环保应急处置措施的落实及周围环境状况(查消防和堵漏设施)，对突发环境事件造成的环境影响进行时时评估，并及时向现场应急总指挥汇报，确定有效防治环境污染的对策。

5)按照应急救援指挥部的要求，将环境污染程度、措施落实情况向上级及地方政府有关部门汇报。

6)负责组织有关单位做好善后环境修复处理工作。

7)做好材料的收集工作和调查工作。

8)负责应急救援指挥部交办的其它任务。
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	通讯联络组
	组长：综合管理部副部长
组员：制造管理部日班人员和安全保卫部人员
	做好伤亡人员的安抚、家属的接待、死难者的善后处理，突发事件受危害单位及人员的安置等工作。
1)负责做好政治思想工作，保持员工和周边居民情绪稳定，做好善后安抚工作。

2)负责与事件现场的通讯联络及与政府和周边单位的联系，并协调各小组与政府部门及其外援助单位的配合。

3)开展应急宣传教育、应急处置期间的对外新闻发布准备工作。

4)负责应急救援指挥部交办的其它任务。


13.3 外部救援

宝化湛江作为子项目位于湛江钢铁基地内的西端，生产内容相对独立，但是从风险源的整体防控上，依托了湛江钢铁基地的部分防控措施。雨水截留、酚氰废水处理等均依托于湛江钢铁基地内各厂部的设施；应急监测工作和医疗救护工作也会涉及到利用宝钢湛江基地现有应急机构。因此，一旦风险防控无法在宝化湛江内部控制，应急预案涉及到宝钢湛江基地预案的启动，宝化湛江就需要宝钢湛江基地的外部救援和协作。

当发生突发环境事件影响到场外，宝化湛江和湛江钢铁基地应对能力不足时，及时向湛江经开区人民政府、生态环境局及外部有关单位求援。当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导突发环境事件的应急处置工作时，企业内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

企业负责先期处置，待政府应急工作组到达现场后，现场指挥权进行移交，由政府工作组负责组织指挥。

外部应急/救援联系方式见附件2。
14 应急处置程序
14.1 事故源或事故环节的封堵和切断措施
现场应急指挥部根据事件发展情况，在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，采取紧急处置措施。针对事件特点，现场应急工作参照下列处置方案和处置要点开展工作。
14.1.1 危险化学品泄漏
1)当出现因危化品储存不当或泄漏、火灾、爆炸等导致的环境风险时，根据泄漏物质种类和污染类型，关闭阀门、停止作业或替换收集设施、转移堆存地点，有选择的采取断电、停车等应急措施，防止引发更大程度的火灾与爆炸。
2)当危化品泄漏事故发生时，如果泄漏量较小，不会对员工或公司财物或环境造成较大损失/影响时，发现人应通知相关场所的应急人员对其进行处理；

3)当危化品泄漏事故发生时，如果泄漏量可能对员工生命或公司财物或环境造成较大损失/影响时，发现人应立即报告应急指挥部，由应急指挥部召集应急救援小组处理：
4)警戒疏散组应协助事故区域的员工尽快疏散至公司紧急应变集合点，并关注是否有需要医疗救助的人员，如需医疗救助应拨打120向医疗部门请求救援，并护送需要医疗救助的人员至医疗部门；
5)如果泄漏物质是易燃易爆物质，应急抢险组人员应通知消防队员泄漏地点及危害特性，做好消防救援准备；
6)应急抢险人员利用应急救援物资对泄漏物进行处理，并迅速堵漏。可利用区域内具备的地沟和收集井进行收集，防止化学品进入雨水管网或非混凝土地面。也可用铲子或相关工具将泄漏物装入专用废物收集桶内，将废物收集桶封起来作为废物处理。

14.1.2 酸碱泄漏
1)如果发生少量泄漏，现场发现人员应立即通知作业长，作业长通知应急指挥部，并立即安排应急人员做好个人安全防护措施的前提下，开启罐区周边工业水管，对酸雾进行喷淋，同时查找泄漏点，对泄漏点进行有效隔离，对进入中和池中的喷淋废水进行中和。处理完成后维护应急人员办理相关安全手续后，对泄漏点进行检修处理。
2)如果发生大量泄漏，现场人员通知作业长，作业长报告应急指挥部。应急指挥部立即根据泄漏情况实施应急处理：
3)警戒疏散组进入场内负责疏散、警戒、现场保护，疏散无关人员，隔离泄漏污染区。禁止非救援人员、车辆来往；迅速撤离警戒区内非救援人员，并做好人员清点、登记工作。指挥应急物资进入指定地点。
4)现场发现人员利用罐区周边工业水管对罐区形成的酸雾进行喷淋，作业长令消防车到现场进行支援，利用消防水进行喷淋。
5)应急人员进入事故现场，穿化学防护服(防酸碱服)，从上风、上坡处或侧风向进入现场。不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下查找泄漏点，进行隔离和封堵。
6)针对收集在围堰内的泄漏物可用工业水冲，冲洗水排入中和池处理或机组排水槽，处理后回用。
7)若酸碱罐车卸车过程中出现大量盐酸泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用灰袋堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发，可用脱硫石灰粉进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发，然后进行转移处理。

8)储罐、容器壁发生泄漏，打开罐体排污门，将罐内酸或者碱排至事故池，同时开启碱或者酸罐排污门进行中和。采用此措施，须与企业负责人、技术人员共同论证研究，在确认安全、有效的前提下组织实施。
9)医疗救护组到达现场后，立即做好施救准备工作。被硫酸、盐酸喷洒或者是溅到身上必须立即用大量的清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。如果溅到眼睛内，必须立即用大量的清水冲洗并送医急救。被烧碱、氢氧化钾喷洒或者是溅到身上必须立即用大量的清水冲洗，再以1%的稀醋酸溶液清洗，如果溅到眼睛内，必须立即用大量的清水冲洗，再用2%稀硼酸溶液清洗眼睛。及时将伤员护送至医院进行后续治疗。
10)应急监测组对酸性物料可能通过雨水进入环境的雨水井进行密切监控，并取样化验，当出现异常情况，立即报告应急指挥部，应急指挥部派应急人员在下游雨水排水沟设置拦截围栏，同时令应急人员加药剂进行中和处理；应急指挥部根据事态发生的状况，向上级部门报告。
11)当事故严重时，指挥部将报告政府请求支援，并向行政主管部门报告事态的发展情况。
14.1.3 火灾、爆炸
当发生危险化学品泄漏而引起的火灾、爆炸事件时，采取以下措施：
1）判断起火、爆炸原因；
2）保证安全的前提下，应迅速切断易燃物输送源或迅速隔离易燃物；
3）火情较小时，使用现场消防器材进行灭火。火情不可控时，拨打火灾报警电话，并撤离至安全区域；
4）专业消防队伍到达后，配合其现场工作；
5）日常关闭雨水管网外排阀门，避免消防废水通过雨水管网进入外环境。
14.2 指挥体系的确定及运作
当发生突发环境事件时，启动相应级别突发环境事件应急预案，及其他相关应急预案。
1）应急救援指挥部接到报警后，对报警情况进行核实，根据应急响应级别成立相应级别应急救援现场指挥部，启动相应级别的应急预案。
2）突发环境事件现场应急救援指挥部指令开通事件广播、对讲机、内部电话、手机、公司警报等通讯网络，做好信息传递和沟通。
3）突发环境事件现场指挥部通知、调配各应急救援队伍。
4）突发环境事件现场指挥部调配应急资源、装备等。
14.3 危险区的划分与确定
当事件涉及有毒有害气体泄漏或产生时，在事件发生后，指派专人持检测器对现场环境进行检测，根据仪器显示值划定禁戒范围并进行相关道路的封闭工作。由警戒疏散组组织人员在确定的隔离范围内拉警戒线，并在明显的路段标明警示标志。事件现场在主要进出点由负责警戒疏散的应急工作人员把守，禁止与事件处理无关人员进入现场。
在事件发生后，根据需要由警戒疏散组协助公安、交通部门对厂区和周边区域的相关道路进行交通管制，在相关路口设专门人员疏导交通。
14.4 应急监测与监控措施
当发生危险化学品污染事件突发环境事件时，环境监测组应根据实际情况迅速制定监测方案，同时展开布点监测、采样工作，以最快时间确定污染物种类，出具监测数据。
同时，环境监测组应随时监测警戒区内的有毒有害气体浓度，若涉及危化品进入雨水管网，需要做好相应的水体应急监测。工作人员随时做好撤离准备。
14.4.1 监测内容
采样人员根据突发环境事件的类型和现场的情况，确定监测点位、频率、监测项目等。同时作好现场采样记录，包括时间、天气、气温、气压、风速、风向等各环境要素，对采样点的具体位置以及当时的情况作具体描述。
环境监测人员要严格按规范认真分析，采取有效的质控措施和手段，保证监测数据的准确可靠。做好原始记录和仪器运行记录，分析完毕后，样品要立即封存。接样后立即分析后报出，报告必须做到格式规范、字迹清楚、运用公式正确、数据处理准确。
样品分析结束后，分析室对原始记录进行互审和室内审核，出具监测报。
14.4.2 环境应急监测人员安全防护
进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护。不能确认现场安全时或对事件现场不熟悉、不按规定佩戴必须的防护设备(如防护服、防毒呼吸器等)、未经现场指挥/警戒人员许可的人员，不得进入事件现场进行采样检测。
应急监测工作人员应采取的安全防护措施如下：
1）应急监测，至少两人同行；
2）应急监测人员应佩戴防毒面具、 防毒呼吸器(带氧气呼吸器)及常用的解毒药品；
3）携带防爆应急灯、醒目安全帽、带明显标志的背心(色彩鲜艳且有荧光反射物)和呼救器等；
4）进入事件现场进行采样监测时，应经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，佩戴上述防护设备进入；
5）进入易燃易爆事件现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备(包括电源等)进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测；
6）登高采样时，应穿戴救生衣或佩戴防护安全带(绳)。
14.5 现场人员的防护、撤离与疏散
由警戒疏散组负责疏散警戒区域内无关人员，疏散时应注意应认真观察现场的风向和有毒有害气体扩散方向。
根据事件区域的情况，进入事件区域应穿着相应的耐酸碱、防毒渗透的工作服，佩戴橡胶手套、橡胶鞋等全套的劳动保护用品。现场存在安全隐患时，工作人员应及时撤离。
14.6 应急救援队伍的进入、防护与救援
环境应急人员在进入现场时应做好如下准备：
1）人员准备，根据事件发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；
2）救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够用的情况；
3）必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事件处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；
4）思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。
根据事件区域的情况，进入事件区域应穿着相应的耐酸碱、防毒渗透的工作服，佩戴橡胶手套、橡胶鞋等全套的劳动保护用品。必要时，进入现场的救援人员还应佩戴防护面罩，手持危险化学品报警仪。
当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由环境应急总指挥命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。在发生重大火灾爆炸、严重的有毒有害物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事件现场最高指挥有权作出与事件处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。
14.7 人员救护
当突发环境事件发生时，应组织救援人员及时到达现场，按事先分工，组织对受伤人员进行抢救，同时负责与医院联系，并与医院救援负责人协调分工，视情况将伤员送至医院进行治疗。
15 应急终止

15.1 应急终止条件

突发环境事件应急终止的条件满足下列条件之一，即满足应急终止条件：

1)事件现场得到控制，事件条件得到消除；

2)污染源的泄漏或释放已得到完全控制；

3)事故已造成的危害已彻底消除，无继发可能；

4)事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5)采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

6)根据环境应急监测和初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达应急响应终止指令。

15.2 应急终止程序及措施

1)各专业队伍依次向应急救援指挥部报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥部根据情况确认终止时机，宣布终止环境应急响应。重大(Ⅰ级)突发环境事件应急终止指令由湛江钢铁发布，必要情况下由政府部门发布，其他级别突发环境事件应急终止指令由宝化湛江应急救援指挥部发布。

2)应急救援指挥部总指挥下达应急终止命令，并告知当地人民政府和生态环境局。应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其它有效方式通知到本公司有关单位和职工。

3)经应急救援指挥部决定，解除警戒，恢复交通，应急响应中心通知本公司撤离人员返回各自岗位。

4)公司指导各工艺生产单元恢复生产。

5)应急救援指挥部负责组织保护现场，组织事故调查取证。

6)组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

7)应急救援指挥部对紧急救援工作进行总结、上报。

15.3 应急终止后续工作

1)对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备、设施进行清洁净化。

2)将此次发生的环境事故的起因、过程和结果向有关部门做详细报告。

3)全力配合事件调查小组，调查事件起因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

4)全面检查和维护生产设施、设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

5)公司突发环境事件应急救援指挥部应安排环境监测站对受到污染的水体、大气、土壤继续进行3~5天的跟踪监测，并及时将监测结果上报，指挥部根据监测结果，决定是否继续对污染水体、大气、土壤采取削减措施。

6)公司突发环境事件应急救援指挥部应组织相关专家对此次污染事件给植被、农作物、土壤、动物及相关人员等环境要素的影响情况进行评估，并出具评估报告。

7)对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等。

8)编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。

应急预案的启动令和终止令详见附件5和附件6。
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附件1：内部应急机构人员的联系方式

应急指挥部、应急专业组人员的联系方式
	应急组织

机构
	应急组织机构职位
	姓名
	部门名称
	职务
	联系电话

	应急指挥部
	总指挥
	王  新
	公司
	总经理
	18019780158

	
	副总指挥
	顾镇钧
	公司
	副总经理
	13301626840

	
	副总指挥
	李金强
	公司
	副总经理
	13951021600

	
	副总指挥
	毛伟光
	公司
	总经理助理
	13729090913

	
	副总指挥
	孙延杰
	公司
	总经理助理（兼制造管理部部长）
	18900837108

	
	成  员
	余载银
	安全保卫部
	部  长
	18665775210

	
	成  员
	李牧群
	能源环保部
	部  长
	13729090545

	
	成  员
	叶  青
	财务部
	副部长
	15312057951

	
	成  员
	卢晓彦
	技术中心
	副主任
	18900837122

	
	成  员
	程  财
	综合管理部
	副部长
	18666703218

	
	成  员
	吴李光
	设备部
	副部长
	18813818878

	
	成  员
	华权章
	制造管理部日班
	制造管理部部长助理
	18300070486

	通讯联络组
	组  长
	程  财
	综合管理部
	副部长
	18666703218

	
	组  员
	张德毅
	制造管理部日班
	员  工
	17722276139

	
	组  员
	刘振琳
	制造管理部日班
	员  工
	18719168179

	
	组  员
	杨福振
	制造管理部日班
	员  工
	18300070205

	
	组  员
	詹东伟
	制造管理部日班
	员  工
	18319210368

	
	组  员
	莫毓敏
	安全保卫部
	员  工
	18344533100

	安保疏散组
	组  长
	余载银
	安全保卫部
	部  长
	18665775210

	
	组  员
	丁俊升
	安全保卫部
	员  工
	18998795557

	
	组  员
	李伟廷
	安全保卫部
	员  工
	18218738280

	
	组  员
	当班保安

	环境监测组
	组  长
	李牧群
	能源环保部
	部  长
	13729090545

	
	副组长
	卢晓彦
	技术中心
	副主任
	18900837122

	
	组  员
	柳叶青
	能源环保部
	员  工
	13729090526

	
	组  员
	李土新
	技术中心
	员  工
	17722276137

	
	组  员
	杨良清
	技术中心
	班  长
	14718093321

	
	组  员
	黄康朝
	技术中心
	班  长
	18475784206

	
	组  员
	宁柱声
	技术中心
	操作工
	15014373421

	
	组  员
	冯广智
	技术中心
	操作工
	14718094491

	消防抢险组
	组  长
	华权章
	制造管理部日班
	制造管理部部长助理
	18300070486

	
	组  员
	赵  龙
	制造管理部
	员工
	13560520327

	
	组  员
	余建帅
	制造管理部
	员工
	15875979469

	
	组  员
	杨福振

及其班组

人员
	制造管理部日班
	（义务消防员）
	18300070205

	
	组  员
	刘振琳
及其班组

人员
	制造管理部日班
	（义务消防员）
	18719168179

	
	组  员
	张德毅

及其班组

人员
	制造管理部日班
	（义务消防员）
	17722276139

	
	组  员
	詹东伟
及其班组

人员
	制造管理部日班
	（义务消防员）
	18319210368

	工程抢修组
	组  长
	吴李光
	设备管理部
	副部长
	18813818878

	
	组  员
	李田贵
	制造管理部日班
	班  长
	13413647290

	
	组  员
	徐  敬
	设备管理部
	班  长
	13432816001

	
	组  员
	练竞辉
	制造管理部日班
	班  长
	13030162509

	
	组  员
	苏  军
	设备管理部
	当班维修
	13729092359

	
	组  员
	黄兴波
	设备管理部
	当班维修
	15361196080

	生产控制组
	组  长
	孙延杰
	制造管理部
	部  长
	18900837108

	
	副组长
	华权章
	制造管理部日班
	制造管理部部长助理
	18300070486

	
	组  员
	赵  龙
	制造管理部
	员  工
	17607591188

	
	组  员
	余建帅
	制造管理部
	员  工
	15875979469

	
	组  员
	郑日云
	制造管理部日班
	员  工
	13822544636

	
	组  员
	郝永强
	制造管理部日班
	员  工
	15098563798

	
	组  员
	林百川
	制造管理部日班
	员  工
	17722276157

	
	组  员
	余开爽
	制造管理部日班
	员  工
	13169105608

	
	组  员
	车冠谋
	制造管理部日班
	员  工
	15812319876

	
	组  员
	杨福振
	制造管理部日班
	员  工
	18300070205

	
	组  员
	刘振琳
	制造管理部日班
	员  工
	18719168179

	
	组  员
	张德毅
	制造管理部日班
	员  工
	17722276139

	
	组  员
	詹东伟
	制造管理部日班
	员  工
	18319210368

	医疗救护组
	组  长
	叶  青
	财务部
	副部长
	13376722112

	
	组  员
	黄  灿
	财务部
	员  工
	13822552232

	
	组  员
	杨可琪
	综合管理部
	员  工
	18320320610

	后勤保障组
	组  长
	张  晶
	工  会
	主  席
	13555800310

	
	组  员
	杨泽锋
	综合管理部
	员  工
	13922065950

	
	组  员
	廖福玲
	综合管理部
	员  工
	13829090610

	专家组
	组长
	李红红
	宝钢湛江钢铁能环部 生态环境室
	主任/环境保护
	13729091669

	
	组  员
	蔡铭锋
	上海宝钢技术有限公司湛江分公司
	作业长/环境监测
	13807968687

	
	组  员
	陆辉
	宝武炭材料科技有限公司能环部
	主任工程师/风险评估
	 13817793708

	
	组  员
	毛伟光
	宝钢化工湛江有限公司
	设备部部长
	13729090913

	
	组  员
	赵龙
	宝钢化工湛江有限公司
	制造部工艺技术员
	17607591188

	
	组  员
	任祥
	上海宝钢技术有限公司 湛江分公司
	技术室/技术员
	18022627263

	本公司24小时应急值班电话：0759-3526561，3526562

	宝武炭材料科技有限公司应急值班电话：021-66782266


附件2：外部应急机构人员的联系方式

政府部门、医疗机构、相关单位、联系电话一览表
	机构名称
	联系部门
	联系电话
	备注

	湛江市政府
	值班电话
	3181240；3181241
	

	湛江市应急管理局
	应急值班电话
	2813996、2813999
	

	湛江经济技术开发区管委会
	总值班室
	3390772
	

	湛江经济技术开发区管委会
	应急办
	2968110
	

	开发区应急管理局
	应急值班电话
	2968003
	

	广东省生态环境厅
	值班电话
	020-87537805、87508437、87531536
	

	广东省生态环境厅环境应急管理办公室
	值班电话
	020-87531536
	

	湛江市生态环境局
	值班电话
	0759-3381518
	

	湛江市生态环境局开发区分局
	值班电话
	0759-3628600
	

	广东省湛江生态环境监测中心站
	值班电话
	0759-3391002、3381665
	

	东简街道办
	值班电话
	2920029
	

	火警
	
	119
	

	中科（广东）炼化有限公司消防队
	消防队
	0759-8936119
	

	宝钢湛江钢铁有限公司
	调度
	0759-3526666
	

	
	消防队
	0759-3520119
	

	
	医疗救护
	0759-3520120
	

	
	煤气中毒急救
	0759-3520149
	

	
	驻宝钢厂区

治安派出所
	3520110
	

	医疗救援
	
	120
	

	中科（广东）炼化有限公司医疗急救
	
	0759-8936120
	

	宝钢湛江钢铁有限公司医疗急救
	
	0759-3520120
	

	宝钢湛江钢铁有限公司
	总调
	0759-3526666
	

	苏州宝化炭黑有限公司湛江分公司
	调度
	0759-3527291
	


附件3：应急救物资一览表

消防设施器材配置一览表

	序号
	名   称
	规   格
	数量
	位   置
	管理负责人/电话

	1
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC3
	36
	化产综合

电气室
	华权章18300070486
吴李光18813818878

	2
	减压稳压型单栓室内消火栓箱
	甲型 配QZ19水枪 水带长25m  SNW-II-65
	6
	化产综合

电气室
	华权章18300070486
吴李光18813818878

	3
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC3
	6
	更衣楼
	廖福玲13829090610

	4
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC3
	8
	化验楼
	程  财18666703218

	5
	减压稳压型单栓室内消火栓箱
	甲型 配QZ19水枪 水带长25m  SNW-II-65
	6
	化验楼
	程  财18666703218

	6
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	38
	焦油萘蒸馏区域
	华权章18300070486

	7
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFT/ABC35
	3
	焦油萘蒸馏区域
	华权章18300070486

	8
	消防软管卷盘
	JPSP1.6-19/25
	8
	焦油萘蒸馏区域
	华权章18300070486

	9
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	32
	馏分洗涤

区域
	华权章18300070486

	10
	消防软管卷盘
	JPSP1.6-19/25
	8
	馏分洗涤

区域
	华权章18300070486

	11
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC3
	2
	泡沫消防站
	华权章18300070486

	12
	消火栓箱
	800*600*250mm(配PQZ4泡沫枪1支
	1
	泡沫消防站
	华权章18300070486

	13
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	4
	汽车装车

区域
	华权章18300070486

	14
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	14
	物资仓库
	程  财18666703218
练竞辉13030162509

华权章18300070486

	15
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	22
	苯槽区
	华权章18300070486

	16
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFT/ABC35
	1
	苯槽区
	华权章18300070486

	17
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	22
	成品槽区
	华权章18300070486

	18
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFT/ABC35
	4
	成品槽区
	华权章18300070486

	19
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	22
	焦油原料

槽区
	华权章18300070486

	20
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFT/ABC35
	1
	焦油原料

槽区
	华权章18300070486

	21
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	20
	改质沥青

装置区
	华权章18300070486

	22
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFT/ABC35
	2
	改质沥青

仓库
	华权章18300070486

	23
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	6
	改质沥青

中间罐区
	华权章18300070486

	24
	自动喷淋灭火系统
	
	1套
	改质沥青

仓库
	华权章18300070486

	25
	泡沫消火栓
	PSS80-65*2
	16
	化产区域

道路
	华权章18300070486

	26
	消火栓箱（配泡沫枪）
	800*600*250mm
	16
	化产区域

道路
	华权章18300070486

	27
	地上式消火栓
	SS100/65
	38
	化产区域

道路
	华权章18300070486


应急救援器材一览表
	序号
	名   称
	单位
	数量
	存放地点
	管理负责人/电话

	1
	多功能便携式气体检测仪
	套
	10
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	2
	隔离警示带
	盘
	10
	1#应急物资库/中控室
	华权章18300070486

	3
	防爆对讲机
	台
	2
	中控室
	华权章18300070486

	4
	手持扩音器
	台
	2
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	5
	13型65衬胶水带（含接头）25m/条
	条
	10
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	6
	雾状水枪
	只
	2
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	7
	35公斤推车式干粉
灭火机
	台
	10
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	8
	救援三脚架
	个
	1
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	9
	移动照明灯组
	套
	2
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	10
	（防爆）手电筒
	只
	10
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	11
	潜水泵
	台
	5
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	12
	移动式柴油发电机
	台
	1
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	13
	移动/便携排风扇/排烟机
	台
	2
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	14
	重度化学防护服
	套
	2
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	15
	（轻型）化学防护服
	套
	2
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	16
	过滤式防毒面具
	套
	5
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	17
	防酸碱（浸塑）手套
	副
	10
	1#应急物资库
	练竞辉13030162509

	18
	铁丝
	卷
	10
	各作业区
	华权章18300070486

	19
	空气呼吸器
	套
	8
	各作业区/1#应急物资库
	华权章18300070486

	20
	药箱或急救包
	箱
	4
	各作业区
	华权章18300070486

	21
	吸油毡
	片
	10
	各作业区
	华权章18300070486

	22
	雨衣
	套
	38
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	23
	雨鞋
	双
	39
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	24
	应急电源箱
	台
	1
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	25
	过滤式防毒面具
	套
	5
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	26
	移动/便携排风扇/排烟机
	台
	1
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	27
	防爆输送泵
	套
	2
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	28
	（轻型）化学防护服
	套
	3
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	29
	拖线盘
	套
	7
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	30
	防坠器
	套
	2
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	31
	一次性雨衣
	套
	70
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	32
	移动柴油泵
	台
	1
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	33
	竹筐
	个
	10
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	34
	安全带
	套
	4
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	35
	手锯
	套
	3
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509

	36
	麻绳
	卷
	1
	2#应急物资库
	练竞辉13030162509


附件4：突发环境事件报告单

宝化湛江突发环境事件报告单

	报告单位
	
	报告人
	
	联系电话
	

	接收单位
	
	接收人
	
	联系电话
	

	接收时间
	    年    月   日   时   分

	突发环境事件单位名称
	

	突发环境事件时间、地点以及原因：


	突发环境事件现场现状：


	已经采取环境应急措施：


	突发环境事件已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明、涉险的人数)和初步估计的直接经济损失：


	现场需要的环境应急救援物资：


	其他应当报告的情况：


	备注：


附件5：应急预案启动令
宝化湛江应急预案启动令
	签发人
	
	签发时间
	年  月   日    时    分

	传令人
	
	传令时间
	年  月   日    时    分

	命令内容：
(包括信息来源、事件现状、宣布事项) 

       

	受令单位：
受令人：
时间：


	备注：



附件6：应急状态终止令
宝化湛江应急状态终止令 
	签发人
	
	签发时间
	年  月   日    时    分

	传令人
	
	传令时间
	年  月   日    时    分

	命令内容：
(宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部(小组)撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。) 


	受令单位：
受令人：
时间：


	备注：



附件7：应急预案变更记录
宝化湛江应急预案变更记录表
	变更原因、依据、时间：


	变更内容(可附页)：


	申报单位：


	相关方获知情况：



声明：本作品权益属中冶赛迪重庆环境咨询有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。


CLAIM: This work belongs to the property of CISDI ENGINEERING CO., LTD. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.
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